# TRANSMISIÓN UTILIZANDO LA FUNCIÓN DE ALTAVOZ

## Visión general

Si se utiliza el altavoz para marcar, el fax se enviará cuando se haya marcado el número y se haya establecido la conexión.

- Si alguien contesta, podrá escuchar su voz, pero no podrá hablar.
- Cuando se utiliza el altavoz, la transmisión tiene lugar sin escanear el original en la memoria.
- No puede utilizarse un destino que incluya un código F (subdirección y código de acceso).
- No puede utilizarse una tecla de acceso directo con varios destinos o con uno que no sea de fax.
- En el modo de altavoz, no es posible utilizar la tecla [Vista previa] para la transmisión.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja de alimentación de documentos del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Altavoz].
Cuando la conexión se establezca, oirá el tono de marcado a través del altavoz de la máquina.
Después de pulsar la tecla [Altavoz], utilice la barra que aparece en pantalla cuando pulse la tecla [Vol. Altavoz] o utilice la tecla para ajustar el volumen del altavoz.
Especifique el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

No puede utilizarse una tecla de acceso directo en la que haya almacenados varios destinos.
Cuando se establezca la conexión, pulse la tecla [Inicio] para comenzar la transmisión.
Para cancelar la transmisión:
Para detener la transmisión, pulse la tecla [Parar]. Para detener la comunicación, pulse la tecla [Altavoz].
Volver arriba