# RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE FAXES DE INTERNET

## Visión general

La función Internet-Fax se conecta periódicamente al servidor de correo (servidor POP3) y comprueba si se han recibido faxes de Internet. Cuando se han recibido faxes, se recuperan e imprimen automáticamente.
La configuración predeterminada de esta función es que se compruebe la recepción una vez cada cinco minutos.

- Si se van a recibir faxes por la noche, deje el interruptor de alimentación principal de la máquina en la posición "".
- Si la máquina se queda sin papel o si no hay papel del tamaño del fax recibido, aparecerá un mensaje en el panel táctil. Siga las instrucciones del mensaje para cargar papel del tamaño apropiado.
- Se puede imprimir los datos del fax de Internet a la hora especificada.
  - IMPRESIÓN DE DATOS RECIBIDOS A UNA HORA ESPECIFICADA
- Se puede imprimir los datos del fax de Internet si se ha introducido una contraseña.
  - IMPRESIÓN DE UN FAX PROTEGIDO CON CONTRASEÑA(MANTENER LA CONF. PARA LA IMPRESIÓN DE DATOS RECIBIDOS)
- Tras su comprobación, es posible imprimir, reenviar o guardar los datos de Internet fax recibidos.
  - COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR
  - REENVÍO MANUAL DE DATOS RECIBIDOS
  - ALMACENAMIENTO DE DATOS RECIBIDOS

## Funcionamiento

La máquina emite un pitido y la recepción del fax empieza automáticamente.
Cuando finaliza la recepción, se oye un pitido.
El fax se imprime automáticamente.
Volver arriba