# RECEPCIÓN POLLING CON CÓDIGO F

## Visión general

Esta función permite que su máquina llame a otra e inicie la recepción de un fax almacenado en un buzón de memoria con código F (memoria de polling) presente en la otra máquina. Durante la operación de polling, su máquina debe especificar de forma correcta el código F (subdirección y código de acceso) configurado en la otra máquina. En caso contrario, la recepción polling no tendrá lugar.

- Antes de ejecutar la recepción polling con código F, verifique el código F (subdirección y código de acceso) del buzón de memoria de la otra máquina.
- La máquina receptora es responsable de los costes telefónicos de la transmisión.
- En caso necesario, utilice la recepción polling con código F en combinación con una retransmisión o una transmisión con temporizador. Solamente puede almacenarse una operación de recepción polling con una configuración con temporizador a la vez.
  - ESPECIFICACIÓN DE LA HORA PARA LA COMUNICACIÓN(TEMPORIZADOR)

- No es posible llevar a cabo la función de polling con varias máquinas (polling en serie).
- Cuando utilice la función de recepción polling con código F, asegúrese de que no haya ningún original en la máquina.
- La recepción polling con código F no puede registrarse como un elemento "favorito".

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Polling].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Para cancelar la opción de polling:
Pulse la tecla [Polling] para borrar la marca de verificación.
Especifique el destino.

1. (1) Introduzca el número de línea de destino mediante las teclas numéricas.
2. (2) Pulse la tecla [Sub-Dirección].
   Se introduce el símbolo "/".
3. (3) Indique la subdirección mediante las teclas numéricas.
4. (4) Pulse la tecla [Código de Paso].
   Se introduce el símbolo "/".
5. (5) Introduzca el código de acceso mediante las teclas numéricas.

- Si la subdirección y el código de acceso ya están registrados, también puede seleccionar una tecla de acceso directo.
- Si se omite el código de paso para el buzón de memoria de la máquina de destino, puede omitir los Pasos (4) y (5).
Pulse la tecla [Inicio].
Su máquina llamará al otro aparato y se iniciará la recepción de fax.
Volver arriba