# IMPRESIÓN DE UN FAX PROTEGIDO CON CONTRASEÑA(MANTENER LA CONF. PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DATOS RECIBIDOS)

Habilite esta opción de configuración para recibir faxes y almacenarlos en memoria sin imprimirlos. Para imprimir los faxes, se deberá introducir una contraseña.
Cuando se utilice esta función, aparecerá una pantalla de introducción de contraseña en el panel táctil cuando se reciban faxes.
Para habilitar la opción de mantenimiento de la configuración para la impresión de los datos recibidos:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos].
Cuando se introduce la contraseña numérica de 4 dígitos programada previamente mediante las teclas numéricas, se inicia la impresión.
Cuando se pulsa la tecla [Cancelar], se cierra la pantalla de introducción de la contraseña; sin embargo, la tecla de datos en memoria parpadeará en el panel táctil. La pantalla de introducción de la contraseña volverá a aparecer cuando se pulse la tecla que parpadea o se cambie de modo.

- Para mostrar la pantalla de lista de datos recibidos después de introducir la contraseña:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Configuración de Detalles del Trabajo] → [Ajuste Previsualización] → [Ajuste Verificación Imagen Recibida].
- Para transferir los datos recibidos a otra máquina:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Recibir/Reenviar Datos de Fax].

Puede comprobar la imagen de los datos recibidos en el panel táctil antes de imprimir.

- COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN ANTES DE IMPRIMIR

- Los faxes recibidos se almacenarán en memoria independientemente de si se han recibido de manera automática o manual.
- Cuando los datos recibidos se transfieren a otra máquina, los datos almacenados en memoria se transfieren también. En ese momento, aparecerá la misma pantalla de introducción de la contraseña que para la impresión. El reenvío no se efectuará a menos que se introduzca la contraseña.

Volver arriba