# NO SE PUEDE UTILIZAR EL PANEL DE CONTROL

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Está iluminado el indicador de alimentación principal? | Si el indicador de alimentación principal no está iluminado, encienda la máquina. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente, lleve el interruptor de alimentación principal a la posición "" y pulse el botón [Encendido] para conectar la alimentación.
¿Acaba de encender la máquina? | Espere hasta que aparezca un mensaje indicando que la máquina está lista. Tras pulsar el botón [Encendido], la máquina necesita cierto tiempo para llevar a cabo la fase de calentamiento. Durante la fase de calentamiento, podrá seleccionar funciones, pero no podrá ejecutar ningún trabajo.
¿Está parpadeando el botón [Modo ahorro energ.]? | El modo de desconexión automática está activado. Para que la máquina vuelva al modo de funcionamiento normal, pulse el botón [Modo ahorro energ.]. - "TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA"
¿Hay alguna cubierta abierta o algún dispositivo desmontado? | Lea el mensaje y proceda según sea necesario. Cuando alguna cubierta esté abierta o algún dispositivo esté desmontado de la máquina, aparecerá un mensaje de aviso.
¿Ha fallado el inicio de sesión tres veces seguidas? | Cuando la máquina se haya desbloqueado, inicie sesión utilizando los datos de usuario correctos. Cuando está activado [Una Advertencia cuando no se Inicia Sesión] en el modo de configuración y el inicio de sesión falla 3 veces seguidas, se muestra un mensaje de aviso y la máquina se bloquea durante 5 minutos. (Si no conoce sus datos de usuario, solicítelos al administrador.) "Modo Configuración" → [Control de Usuario] → [Ajustes Predeterminados] → [Una Advertencia cuando no se Inicia Sesión]
¿Aparece un mensaje indicando que el inicio de sesión automático ha fallado? | Consúltelo con su administrador. El inicio de sesión automático ha fallado por un problema en la red o por otro problema. Si es usted el administrador, pulse la tecla [Contraseña de Administrador], inicie sesión como administrador y realice un cambio temporal en el modo de configuración. (Restaure la configuración original una vez se hayan resuelto los problemas.)
¿Aparece el mensaje "Llame al servicio técnico. Código:xx-xx*." en el panel táctil? *En xx-xx aparecen letras y números. | Vuelva a encender la máquina. Asegúrese de que el color de fondo de la pantalla de estado de los trabajos que se encuentra en la esquina superior derecha del panel táctil no sea el gris, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO]. Si el mensaje sigue apareciendo después de apagar y volver a encender varias veces la tecla [Encendido] y el interruptor de alimentación principal, es probable que se haya producido una avería y que sea necesaria una reparación. En este caso, deje de utilizar la máquina, desenchufe el cable de alimentación y avise a su distribuidor o al representante de servicio autorizado más cercano. (Cuando se ponga en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano, indíquele el código de error que aparece en la pantalla.)

Volver arriba