# IMPRESIÓN DE UN FAX PROTEGIDO CON CONTRASEÑA(MANTENER LA CONF. PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DATOS RECIBIDOS)

Habilite esta opción de configuración para recibir faxes y almacenarlos en memoria sin imprimirlos. Para imprimir los faxes, se deberá introducir una contraseña. Cuando se utilice esta función, aparecerá una pantalla de introducción de contraseña en el panel táctil cuando se reciban faxes.
Para habilitar la opción de mantenimiento de la configuración para la impresión de los datos recibidos:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos].
Aspectos importantes que considerar cuando se utilice esta función
Si los datos de fax recibidos no se imprimen ni se eliminan, la memoria de fax se verá reducida, y la máquina no será capaz de recibir ningún fax. Cuando se utilice esta función, conviene imprimir los datos recibidos a la mayor brevedad sin dejarlos en la memoria de fax.
Puede ver la capacidad de memoria de fax restante en la pantalla inicial del modo de fax.
Aparece un mensaje de advertencia cuando quede poca memoria de fax libre.

- Los faxes recibidos se almacenarán en memoria independientemente de si se han recibido de manera automática o manual.
- Cuando los datos recibidos se transfieren a otra máquina, los datos almacenados en memoria se transfieren también. En ese momento, aparecerá la misma pantalla de introducción de la contraseña que para la impresión. El reenvío no se efectuará a menos que se introduzca la contraseña.

Cuando se especifica la contraseña numérica de 4 dígitos programada previamente mediante las teclas numéricas, se inicia la impresión.
Al pulsar la tecla [Cancelar], se cierra la pantalla para introducir la contraseña. Volverá a aparecer al pulsar o al cambiar de modo. La tecla de datos en memoria parpadeará en el panel táctil.
Para mostrar la pantalla de lista de datos recibidos después de introducir la contraseña:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajuste Previsualización] → [Ajuste Verificación Imagen Recibida].
Volver arriba