# EL FAX TRANSMITIDO ES REDUCIDO POR LA MÁQUINA DE FAX RECEPTORA

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Se ha configurado el envío de rotación? | Active "Configuración de Envío de Rotación" antes de la transmisión. Cuando no está activada la [Configuración de Envío de Rotación] (la imagen no se rota), un original colocado con orientación vertical puede ser reducido por la máquina receptora. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Configuración de Envío] → [Configuración de Envío de Rotación] Si está activada la opción "Origin. tamaño mezcl." en Otros y se envía un original de ancho diferente, la rotación en la transmisión se desactivará.

Volver arriba