# LATERAL Y PARTE TRASERA

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes del lateral y la parte trasera de la máquina.
×
Puerto USB (Tipo A)
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.
Compatible con USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Puerto USB (Tipo B)
Puede conectarse un ordenador a este conector para utilizar la máquina como impresora.
Utilice un cable USB apantallado.
Compatible con USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Conector LAN
Conecte el cable LAN a este conector cuando se esté utilizando la máquina en una red.
Utilice un cable LAN apantallado.
×
Conector de servicio únicamente
Este conector es de uso exclusivo de los técnicos de servicio.
Si se conecta un cable a este conector, puede originarse un funcionamiento incorrecto de la máquina.
Nota importante para los técnicos de servicio:
El cable conectado al conector de servicio debe tener una longitud inferior a 118" (3 m).
×
Enchufe de alimentación
Pulse el nombre para que aparezca información.
×
Toma del teléfono supletorio
Cuando se utiliza la función de fax de la máquina, puede conectarse un teléfono supletorio a esta toma.
×
Toma de la línea telefónica
Cuando se utiliza la función de fax de la máquina, la línea telefónica se conecta a esta toma.
Volver arriba