# CAMBIO DEL FORMATO EN EL MODO INTERNET-FAX

## Visión general

Cambie el formato de archivo (tipo de archivo y modo de compresión) para enviar una imagen escaneada en el modo Internet-Fax.
El formato de archivo para enviar un fax de Internet se define generalmente en [TIFF-F]. Si la máquina de destino del fax de Internet no admite el modo completo (sólo admite el modo simple), seleccione [TIFF-S].
Cuando se selecciona [TIFF-S], la configuración de transmisión se restringe del modo siguiente:

- Resolución: las opciones disponibles son [200x100dpi] y [200x200dpi].
  Si se selecciona [TIFF-S] después de seleccionar [200x400dpi], [400x400dpi] o [600x600dpi], la resolución cambia automáticamente a [200x200dpi].
- Tamaño Envío: siempre A4R (8-1/2" x 11"R).
  Si se selecciona [TIFF-S] tras modificar el tamaño de envío, el tamaño de envío se fija automáticamente en A4R (8-1/2" x 11"R). Si se escanea una tamaño superior a A4 (8-1/2" x 11"), se reducirá automáticamente el tamaño a A4R (8-1/2" x 11"R). Cuando se incluye este formato en una retransmisión, la imagen se transmitirá a todos los destinos como A4R (8-1/2" x 11"R).
- Otras: cuando se selecciona una configuración de ratio y se introduce el tamaño original, no se puede usar Esc. Pág. Dual, Perforación de Tarjeta, 2en1, 4en1 ni Origin. tamaño mezcl.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Formato de Archivo].
Pulse las teclas [TIFF-S] o [TIFF-F] para especificar el formato de archivo.
Si ha seleccionado [TIFF-F], seleccione el modo de compresión.
Una vez completada la configuración, pulse .
Volver arriba