# CONFIGURACIÓN DE RED

La siguiente lista incluye los elementos del modo de configuración, la configuración predeterminada de fábrica y las restricciones para cada elemento.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador

Elemento | Configuración predeterminada | U | A
--- | --- | --- | ---
| Configuración de Red
| Instalación rápida
| No | Sí
| Configuración de IPv4
| - | No | Sí
| Configuración de IPv6
| - | No | Sí
| Configuración del nombre de red
| - | No | Sí
| Configuración de DNS
| - | No | Sí
| Configuración de SMTP
| - | No | Sí
| Configuración de LDAP
| - | No | Sí
| Carpeta Pública/Configuración de NAS
| - | No | Sí
| Configuración general
| No | Sí
| Configuración general
| No | Sí
| Imprimir Estado al Iniciar
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Red
| - | No | Sí
| Restablecer NIC
| - | No | Sí
| Configuración de Protocolos
| No | Sí
| Configuración de IPv4
| No | Sí
| DHCP/BOOTP
| Desactivado | No | Sí
| RARP
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de IPv6
| No | Sí
| IPv6
| Desactivado | No | Sí
| DHCPv6
| Activado | No | Sí
| Comando Ping
| No | Sí
| NetWare
| No | Sí
| Configuración de NetWare
| No | Sí
| NetWare
| Desactivado | No | Sí
| Tipo de Trama
| 802.2 | No | Sí
| Modo de Operación
| PSERVER | No | Sí
| Configuración de PSERVER
| - | No | Sí
| Configuración de RPRINTER
| - | No | Sí
| EtherTalk
| No | Sí
| Configuración de EtherTalk
| No | Sí
| EtherTalk
| Desactivado | No | Sí
| NetBIOS
| No | Sí
| Configuración NetBIOS
| No | Sí
| NBT/WINS
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de servicios
| No | Sí
| DNS
| - | No | Sí
| WINS
| - | No | Sí
| SMTP
| - | No | Sí
| SNMP
| - | No | Sí
| Kerberos
| - | No | Sí
| SNTP
| - | No | Sí
| mDNS
| - | No | Sí
| Configuración del Puerto de la Impresora
| No | Sí
| LPD
| No | Sí
| Configuración de LPD
| No | Sí
| LPD
| Activado | No | Sí
| Tiempo de Espera
| 0 segundos | No | Sí
| Utilizar Pancarta
| Desactivado | No | Sí
| RAW
| No | Sí
| Configuración de la impresión sin procesar
| No | Sí
| Impresión sin Procesar
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 9100 | No | Sí
| Tiempo de Espera
| 90 segundos | No | Sí
| Utilizar Bidireccional
| Desactivado | No | Sí
| WSD
| No | Sí
| Configuración de WSD
| No | Sí
| Impresión WSD
| Activado | No | Sí
| Utilizar Descubrimiento de Multidifusión
| Activado | No | Sí
| Configuración de LDAP
| No | Sí
| Configuración de LDAP
| Activado | No | Sí
| Lista de Libretas de Direcciones Globales
| - | No | Sí
| Carpeta Pública/Configuración de NAS
| No | Sí
| Pública
| Uso del almacenamiento
| Permitido | No | Sí
| Compartida
| Uso del almacenamiento
| Permitido | No | Sí
| faxreceive
| Uso del almacenamiento
| Permitido | No | Sí
| Configuración de Proxy
| No | Sí
| Dirección del Servidor Proxy
| - | No | Sí
| Nombre de Usuario
| - | No | Sí
| Contraseña
| - | No | Sí
| Número de Puerto
| 8080 | No | Sí
| Dirección sin utilizar proxy
| - | No | Sí
| Configuraciones inalámbricas
| No | Sí
| Configuraciones inalámbricas
| - | No | Sí
| Pantalla de Configuraciones inalámbricas
| - | No | Sí
| Configuración de Acceso por HTTP
| No | Sí
| Número de Usuarios que Pueden Iniciar Sesión al Mismo Tiempo
| 32 | No | Sí
| Tiempo para Cierre de Sesión Automático
| 60 | No | Sí
| Ver el nombre del inicio de sesión
| - | No | Sí

Volver arriba