# RECEPCIÓN DE UN FAX TRAS CONTESTAR UNA LLAMADA EN EL TELÉFONO SUPLETORIO(RECEPCIÓN REMOTA)

## Visión general

Si necesita iniciar la recepción de fax después de contestar una llamada y hablar por el teléfono supletorio, siga los siguientes pasos.
Si utiliza una línea de marcación por pulsos, configure el teléfono supletorio para que envíe señales de tonos.

- Para recibir un fax después de responder una llamada en el teléfono supletorio:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Recibir/Reenviar Datos de Fax] → [Configuración de Fax] → [Ajustes de Recepción] para habilitar la recepción manual.
- Para cambiar el número de recepción de faxes:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes Predeterminados] → [Configuración de Número de Recepción Remota].

## Funcionamiento

Mientras la máquina suena, coja el auricular para hablar.
Indique a la máquina que inicie la recepción del fax.
Pulse desde el teléfono supletorio.
Devuelva el auricular a su sitio.
La máquina emite un pitido cuando finaliza la recepción.
Volver arriba