# CONFIGURACIONES INALÁMBRICAS

Proporciona acceso a la red a través de una LAN inalámbrica.
Al hacer clic en el botón [Someter] se almacena la configuración.
Configuraciones inalámbricas
Se usa para activar o desactivar la LAN inalámbrica y mostrar el estado de la misma.
Conmutación de tipo conexión
Alterna entre el modo de infraestructura y el modo de punto de acceso para el entorno de LAN inalámbrica que se utiliza.
Conf. Actual
Muestra la configuración, como el SSID de una LAN inalámbrica y el tipo de seguridad. Si la LAN inalámbrica está desactivada, aparece "--".
Estado inalámbrco actual
Esto muestra los niveles de recepción (Máx. 100) de la LAN inalámbrica y las direcciones IP.
Mostrar Pantalla de Configuraciones inalámbricas
Haga clic en el botón [Instalación].
En la Pantalla de Configuraciones inalámbricas, puede configurar el SSID de una LAN inalámbrica, el Tipo de seguridad, Encrip. y la Clave de seguridad.
Iniciar Configuraciones inalámbricas
Haga clic en el botón [Iniciar].
Se inician las configuraciones de SSID, Tipo de seguridad, Encrip. y Clave de seguridad.
Pantalla de Configuraciones inalámbricas
Configure el SSID de una LAN inalámbrica, el Tipo de seguridad, Encrip. y la Clave de seguridad.
Al hacer clic en el botón [Someter] se almacena la configuración.
SSID
Introduzca un SSID con un máximo de 32 caracteres.
Tipo de seguridad
Seleccione un tipo de seguridad.
Encrip.
Seleccione un tipo de cifrado.
Clave de seguridad
Introduzca la clave de seguridad.

Tipo de seguridad | Clave de seguridad
--- | ---
WEP 64bit | 5 caracteres o número hexadecimal de 10 dígitos
WEP 128bit | 13 caracteres o número hexadecimal de 26 dígitos
WAP/WAP2 | De 8 a 63 caracteres o número hexadecimal de 64 dígitos

Mostrar clave de seguridad
Si la opción está establecida como ON, aparecerá la clave de seguridad.
Dirección IP dispositivo
Utilice esta opción para el modo de punto de acceso. Introduzca una dirección IP.
Canal para utilizar
Utilice esta opción para el modo de punto de acceso. Seleccione el canal que ha de utilizarse en la LAN inalámbrica.
Envío de salida
Utilice esta opción para el modo de punto de acceso. Configure la salida de envío.
Ancho de banda
Utilice esta opción cuando el modo de comunicación sea "11n" en el modo de punto de acceso. Seleccione el ancho de banda que ha de utilizarse.
Config. Intervalo Distribución Direc. IP
Utilice esta opción para el modo de punto de acceso. Configure el intervalo que ha de utilizarse para la dirección IP.
Volver arriba