# ACTIVAR MODO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA EN CUANTO TERMINE EL TRABAJO REMOTO.

La impresión o salida de datos de fax recibidos con el temporizador de desconexión automática activado conectan la alimentación y, a continuación, la máquina vuelve a activar el temporizador de desconexión automática inmediatamente después de terminar el trabajo de impresión.
Para establecer "Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto.":
En "Modo Configuración", seleccione [Ahorro de Energía] → [Configuración de gestión de energía] → [Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto.].
Volver arriba