# MANIPULACIÓN REMOTA DE LA MÁQUINA

## Visión general

Manipule la máquina de forma remota desde su ordenador.
Con esta función podrá manipular la máquina utilizando el mismo panel de control de la máquina pero visualizado en su PC, igual que si lo hiciera desde la propia la máquina.
La función de manipulación remota sólo se puede utilizar desde un ordenador a la vez.

## Funcionamiento

Para utilizar la función de manipulación remota debe seguir el siguiente procedimiento.

- En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes de Funcionamiento Remoto] → [Funcionamiento Software Remoto] y seleccione [Allow] para [Autoridad Operativa].
- Conecte la máquina a la red.
- Instale el software de la aplicación VNC (software VNC recomendado: RealVNC) en su ordenador.

Una vez completada la preparación, siga el procedimiento que se explica a continuación para configurar la función.
Ejemplo: RealVNC
Inicie el visor VNC.
Introduzca la dirección IP de la máquina en el recuadro "Server".
Póngase en contacto con el administrador de la máquina para obtener su dirección IP.
Haga clic en el botón [OK].
Siga las instrucciones del panel de control de la máquina para autorizar la conexión.
Al conectar la máquina al software de la aplicación VNC, aparecerá en la barra del sistema del panel táctil de la máquina.
Si desea desconectarse, cierre el software de la aplicación VNC o pulse .
Utilice el panel de control como lo haría en la máquina. No obstante, no puede introducir valores en serie haciendo clic continuamente en la misma tecla.
Para establecer la autoridad operativa de la función de manipulación remota:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes de Funcionamiento Remoto].
Volver arriba