# CONFIGURACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

La desconexión automática puede activarse o desactivarse, y el modo de precalentamiento se puede configurar.
Esta función reduce los gastos de electricidad, al mismo tiempo que ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.
Configuración de Modo Precalentamiento
El plazo de activación del modo de precalentamiento puede fijarse entre 1 y 240 minutos.
El modo de precalentamiento se activará cuando transcurra el tiempo especificado después de terminar la impresión, sin que se realice ninguna otra operación. Esta función reduce los gastos de electricidad, al mismo tiempo que ayuda a preservar los recursos naturales y a reducir la contaminación.
Seleccione el tiempo que considere necesario en su lugar de trabajo.
El panel de visualización puede apagarse en el modo de precalentamiento.
El modo de precalentamiento no puede desactivarse.
El tiempo de transición de la desconexión automática es un intervalo fijo.
El tiempo de transición de la desconexión automática es un intervalo fijo.
Cuando se activa esta opción, se desactiva la opción [Cambiar hora transición por hora día].
Si se desactiva la desconexión automática queda deshabilitado el tiempo indicado aquí.
ACTIVAR MODO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA EN CUANTO TERMINE EL TRABAJO REMOTO.
Esta función puede utilizarse en el modo de desconexión automática. Cuando la máquina termina un trabajo de impresión recibido desde el PC o se produce la salida de datos de fax recibidos, la máquina vuelve inmediatamente al modo de desconexión automática.
Cambiar hora transición por hora día
Esta función controla la transición al modo de desconexión automática de forma óptima para cada periodo de tiempo; para ello analiza el uso de la máquina de acuerdo con los registros de los trabajos que se hayan obtenido durante un periodo de 4 semanas.
Cuando se habilita esta opción, se deshabilita la opción [Hora de transición fija].

- No se modifica la configuración del control de transferencia de imágenes.
- Esto no se vincula con la configuración de programación de encendido/apagado. Si se activan ambas opciones, tiene preferencia la configuración de programación de encendido/apagado.

- Las páginas se cuentan por separado para cada tamaño de papel.
- Cuando el suministro eléctrico de la máquina estaba apagado, no hubo ningún trabajo durante este tiempo.

Transición a modos de ahorro de energía y desconexión automática

Patrón | Tiempo de transición | Promedio de salidas por hora*
--- | --- | ---
Modo1 (Inicio trabajo prior.1) | Tras 1 hora | 500 o más
Modo2 (Inicio trabajo prior.2) | Tras 30 minutos | 100 a 499
Modo3 (Ahorro energía prior.1) | Tras 5 minutos | 20 a 99
Modo4 (Ahorro energía prior.2) | Tras el periodo de tiempo mínimo | Hasta 19
| Nivel de consumo en modo de suspensión | Consumo bajo: La máquina cambia al modo de ahorro de energía, pero tarda algún tiempo en recuperarse. Activación Rápida: En comparación con Consumo bajo, el valor del suministro aumenta en cierta medida, pero como resultado la recuperación es más rápida. | -

* Configuración predeterminada de fábrica
Auto
Esta función controla la energía de forma óptima para cada periodo de tiempo; para ello analiza el uso de la máquina basado en los registros de los trabajos que se hayan obtenido durante un cierto periodo de tiempo.
Si la máquina no dispone de un registro de trabajos que abarque 4 semanas, la máquina entra en la plantilla2 (Modo3 (Ahorro energía Prioridad1) entre las 8:00 y las 18:00 horas). Posteriormente, tras ello, entra en Modo4 (Ahorro energía prior.2).
Manual
Puede configurar un patrón para cada banda horaria.
La máquina ya dispone de la plantilla de tres patrones. El patrón de ahorro de energía puede agregarse a los patrones ecológicos originales 1 a 4.
Plantilla de tres patrones

Plantilla | Patrón | Descripción del modo
--- | --- | ---
Plantilla 1 | Todo "Ahorro energía prior. | La máquina funciona en el "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" todo el tiempo.
Plantilla 2 | 8:00-18:00 "Ahorro energía prior. | La máquina funciona en "Modo3 (Ahorro energía prior.1)" entre las 8:00 y las 18:00, y en "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" el resto del tiempo.
Plantilla 3 | 8:00-18:00 "Inicio trabajo prior. | La máquina funciona en "Modo1 (Inicio trabajo prior.1)" entre las 8:00 y las 18:00, y en "Modo4 (Ahorro energía prior.2)" el resto del tiempo.

Configuraciones de operación en fecha específica
Puede configurar un día en el que tenga un gran volumen de impresión o en el que quiera realizar una operación especial como la "fecha específica" y establecer un patrón de ahorro de energía sólo para esa fecha específica.

La operación de fecha específica se lleva a cabo el día configurado como la fecha específica independientemente de la configuración en el tiempo de transción de desconexión automática (activado o desactivado).

Ficha "Fecha específica"
Puede configurar un día en el que tenga un gran volumen de impresión o en el que quiera realizar una operación especial como la "fecha específica" y establecer un patrón de ahorro de energía sólo para esa fecha específica.

Elemento | Descripción
--- | ---
Configuración de Fecha | Configure la fecha en la que desea utilizar la máquina con un patrón específico. Seleccione un día entre 1 y 31 en Cada mes o Fin de cada mes.
Aplicar operación de ahorro de energía | Seleccione el patrón de ahorro de energía que desea aplicar. Utilice la ficha "Patrón" para especificar los detalles del patrón de ahorro de energía.
Operación para festivo | Configuré cómo ha de utilizarse la máquina si la fecha específica predefinida cae en un festivo. Utilice la ficha "Festivo" para especificar el día como festivo.

- Si una fecha específica que se ha especificado inicialmente coincide con la que se mueve porque cae en un festivo, la configuración de la primera tiene prioridad.
- Si se configuran fechas específicas de las mismas fechas, se utilizan en orden ascendente entre 1 y 7 (números de fecha específica).

Ficha "Patrón"
Esta ficha se utiliza para configurar los detalles de un patrón de ahorro de energía.

Elemento | Descripción
--- | ---
Operación de ahorro de energía | Seleccione el patrón de fecha específica que desea especificar.
Cambiar nombre de patrón | Introduzca un nombre de patrón cuando desee cambiar el nombre de un patrón de fecha específica.
Patrón a modelar | Seleccione un patrón de origen cuando cree un patrón a partir de un patrón guardado o predefinido.
Añadir tarea programada nueva. | Añada una tarea programada.

Ficha "Festivo"
Especifique un festivo. El día que especifique como festivo no será una fecha específica.

Elemento | Descripción
--- | ---
Lista de festivos | Cuando pulse esta opción, se mostrarán las fechas y los días de la semana para los festivos que ha establecido para dos años.
Día de la semana | Utilice esta opción para especificar un día festivo mediante un día de la semana.
Establecer periodo | Utilice esta opción para especificar un festivo mediante una fecha. La opción "Hora registrada finalmente" muestra cuando se guardó el festivo que se guardó con Establecer periodo.

Mostrar un mensaje para retrasar el tiempo de entrada en modo de precalentamiento / modo de desconexión automática
Estableza si desea que se muestre un mensaje 15 segunados antes de que la máquina entre en modo de precalentamiento o en modo de desconexión automática.
Volver arriba