# ENVÍO DE UNA IMAGEN EN MODO DE ESCANEADO

## Visión general

Se puede enviar una imagen en el modo de escaneado (Escanear a E-mail, Escanear a FTP, Escanear a escritorio y Escanear a carpeta de red).

- Si la memoria se llena mientas se están escaneando los originales, aparecerá un mensaje y la operación de escaneado se detendrá.
- Cuando realice la operación Escanear a E-mail, preste atención para no enviar un archivo demasiado grande. En concreto, los archivos de varias páginas suelen ser grandes. Cuando envíe un archivo de varias páginas u otro archivo de gran tamaño, puede que necesite reducir el número de páginas escaneadas o el tamaño de envío.

No coloque ningún objeto debajo del detector del tamaño del original. Si cierra el alimentador de documentos automático con un objeto debajo, puede que se dañe la placa del detector de tamaño de originales y que se impida una detección correcta del tamaño del documento.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

- Para colocar los originales, oriéntelos del modo mostrado más abajo.

- *Para colocar un original grande con orientación vertical, colóquelo según se muestre en la ilustración "Orientación horizontal" y especifique la orientación de colocación en el paso 5.
- Coloque los originales de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2") en orientación vertical (). Si los coloca en orientación horizontal (), se detectará un tamaño incorrecto. Para un original de tamaño A5R (5-1/2" x 8-1/2"R), introduzca manualmente el tamaño del original.

Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

El icono de la tecla indica el tipo de destino almacenado.
: Escanear a E-mail
: Escanear a FTP
: Escanear a carpeta de red
: Escanear a escritorio

- Tras pulsar una tecla de acceso directo, si se cambia la pantalla sin pulsar , el destino de la tecla pulsada se especifica automáticamente.
- Cuando realice la operación de Escanear a E-mail, también puede enviar copias o copias ocultas a otros destinos. Pulse para seleccionar destinos.
- Pueden especificarse varios destinos.
- Para cambiar los valores de [Asunto], [Nombre de Archivo], [Nombre de Respuesta] o [Cuerpo texto] pulse un cuadro de entrada, o bien pulse [Opciones].

- Cambie el asunto, el nombre de archivo, el nombre de respuesta o el texto del mensaje en la transmisión del escaneado.

Pulse la tecla [Original].
Pulse la tecla de orientación apropiada.
Especifique el destino del original colocado en el paso 1.
Una vez completada la configuración, pulse .

- Puede cambiar la exposición, la resolución, el formato de archivo, el modo de color y otras opciones. Pulse las teclas correspondientes.

- ESCANEADO AUTOMÁTICO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL (ORIGINAL A DOS CARAS)
- TAMAÑO DE ESCANEADO Y TAMAÑO DE ENVÍO (AMPLIAR/REDUCIR)
- CAMBIO DE LA EXPOSICIÓN Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL
- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
- CAMBIO DEL FORMATO EN LOS MODOS ESCANEAR O ENTRADA DATOS
- CAMBIO DEL MODO DE COLOR

- Si pulsa la tecla [Otros], podrá establecer la configuración de varias funciones, por ejemplo, el envío colectivo de dos páginas del original en una única hoja o el envío de páginas originales de distintos tamaños.

Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar la previsualización de una imagen antes de enviar el original.

- Si el original se ha insertado en la bandeja de alimentación de documentos, sonará un pitido cuando se complete el escaneado y se efectuará la transmisión.
- Si el documento original se coloca en el cristal de exposición, aparece la tecla [Read-End] en el panel táctil. Si el original tiene sólo una página, vaya al paso 7. Para escanear más páginas, vaya al paso 6.

Si el formato de archivo se ha establecido como [PDF Encriptado], [PDF Encriptado y con Énfasis de Texto Negro], [PDF Encriptado/de Alta Compresión] o [PDF Encriptado/de Alta Compresión/Ultrafino], se le pedirá que especifique la contraseña cuando pulse la tecla [Inicio].
Pulse la tecla [Entrada] para abrir la pantalla del teclado, especifique la contraseña utilizando 32 caracteres como máximo y pulse la tecla [OK]. El destinatario deberá usar la contraseña especificada aquí para abrir el archivo PDF encriptado.
Para cancelar el PDF encriptado, pulse la tecla [Cancelar]. Aparecerá la pantalla de configuración de formato para permitirle cambiar el tipo de archivo.
Seleccione un nuevo tipo de archivo y pulse la tecla [Inicio] para comenzar la transmisión.
Si el documento original se ha colocado en el cristal de exposición, sustitúyalo por el siguiente original y pulse la tecla [Inicio].
Repita hasta que se hayan escaneado todos los originales.
Pulse la tecla [Read-End].
Sonará un pitido para indicar que la operación se ha completado.

- Si, tras la aparición de la pantalla de confirmación, no se lleva a cabo ninguna acción durante un minuto, la operación de escaneado finalizará de forma automática y la transmisión se reservará.
- Pulse la tecla [Cambiar Ajuste] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío de cada página original escaneada. No obstante, cuando se selecciona "Perforación de Tarjeta" en Otros, cambie sólo la exposición al escanear las páginas pares de los originales.

Volver arriba