# REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN TRANSMITIDA

Si el ancho de la imagen transmitida es mayor que el ancho del papel en la máquina receptora, la imagen se reducirá automáticamente para ajustarse al ancho del papel de la máquina receptora.
Ejemplo: tamaños reducidos y porcentajes de reducción

Ancho de la imagen transmitida | Ancho del papel de la máquina receptora | Tamaño reducido | Proporción
--- | --- | --- | ---
A3 (11" x 17") | B4 | B4 | 1:0.84
A3 (11" x 17") | A4 (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11") | A4R (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R) | 1:0.71
B4 | A4 (8-1/2" x 11") | A4R | 1:0.84

Para cancelar la configuración de envío de reducción automática:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Configuración de envío] → [Configuración de Envío de Reducción Auto.].
Si esta opción está deshabilitada, la imagen se enviará a tamaño completo y es posible que parte de la imagen aparezca cortada.
Volver arriba