# REENVÍO DE DATOS DE FAXES DE INTERNET RECIBIDOS(REENVÍO DE DATOS DE FAX)

## Visión general

Cuando la máquina no puede imprimir por falta de papel o de tóner, los faxes de Internet recibidos se reenvían a otra dirección de fax de Internet previamente registrada (incluyendo SMTP directo).

- El reenvío no es posible si no se reciben faxes o si no se ha programado ningún número de fax de destino.
- Si ha sido posible imprimir con éxito algunas de las páginas del fax que se está remitiendo, solamente se reenviarán aquellas páginas que no se hayan imprimido.
- Si no se puede completar correctamente el reenvío, debido a que se ha cancelado la transmisión o porque se ha producido un error de comunicación, los faxes que iban a reenviarse volverán a la cola de impresión de la máquina.
- Si después de pulsar la tecla [OK] aparece una pantalla de introducción de contraseña, eso significa que la opción "Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos" está habilitada. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas para iniciar el reenvío.
  - IMPRESIÓN DE UN FAX PROTEGIDO CON CONTRASEÑA (Mantener la configuración para la impresión de los datos recibidos)

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Modo Configuración] en la pantalla de inicio.
Pulse la tecla [Recibir/Reenviar Datos de Fax].
Pulse la tecla [Conf. de Internet Fax].
Pulse la tecla [Ejecutar] en [Reenviar los Datos Recibidos] para comenzar el reenvío.
Volver arriba