# GRAPADO/PERFORADO DE DOCUMENTOS

## Visión general

Función de grapado
La función de grapado permite grapar la salida impresa. A fin de crear materiales con un aspecto más acabado, se puede utilizar la función de grapado junto con la impresión a dos caras.
Esta función ahorra un tiempo considerable al preparar la documentación para una reunión u otros materiales grapados.
Las posiciones de grapado y el número de grapas se pueden seleccionar para obtener los siguientes resultados de grapado.

Grapar | Izquierdo | Derecho | Superior
--- | --- | --- | ---
1 Grapa* |  |  |
2 Grapas |  |  |

* La orientación de grapado ("" o "") varía en función del tamaño y la orientación del papel.
Función de perforado
La función de perforado permite realizar orificios en la salida impresa. Las posiciones de los orificios se establecen mediante la selección del borde de encuadernación.

Izquierdo | Derecho | Superior
--- | --- | ---

- Se necesita un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar la función de grapado.
- Para usar la función de perforado, instale un módulo de perforado en el finalizador o finalizador de encuadernado.
- Para saber la cantidad máxima de hojas que se pueden grapar, consulte "ESPECIFICACIONES" en la Guía de inicio rápido.
- La cantidad máxima de hojas que pueden graparse a la vez incluye todas las portadas e inserciones.
- Para obtener información sobre la función de encuadernado, consulte "CREACIÓN DE UN FOLLETO GRAPADO (Copia de folleto/encuadernador)".

- Las funciones de grapado y agrupado (desplazamiento de la posición del papel correspondiente a cada trabajo) no se pueden emplear simultáneamente.
- Cuando el finalizador está desactivado en la configuración de la máquina, no es posible utilizar las funciones de grapado y perforado.
- Cuando las funciones de grapado o de perforado están desactivadas en la configuración de la máquina, no es posible grapar ni perforar.

## Funcionamiento

Windows
Haga clic en la ficha [Principal] y seleccione "Borde de encuadernación".
Seleccione la función de grapado o de perforado.

- Para la función de grapado, seleccione el número de grapas en el menú "Grapado".
- Para la función de perforado, haga clic en la casilla de verificación [Perforar] para que aparezca la marca .

Macintosh
Seleccione [Características] y, después, "Borde de encuadernación".
Seleccione la función de grapado o de perforado.
Seleccione el número de grapas. Para la función de perforado, haga clic en la casilla de verificación [Perforar] para que aparezca la marca .
Volver arriba