# ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS

Pulse las teclas numéricas para introducir el número de fax de destino.
Si quiere cancelar la configuración de la centralita privada (PBX)* temporalmente cuando envíe un fax:
Pulse la tecla [R] antes de introducir un número de fax.
* Esta función no está disponible en algunos países y regiones.
Si desea introducir una pausa entre dígitos del número:
La tecla [Pausa] aparece sobre el teclado numérico cuando se especifica el número de fax de destino.
Pulse la tecla [Pausa] para introducir un guión (-).
Si desea especificar varias direcciones, pulse e introduzca el número de la siguiente dirección.
Si especifica un número incorrecto:
Pulse la tecla [C] para borrar el número y especifique el número correcto.

## INTRODUCCIÓN DE UNA PAUSA ENTRE DÍGITOS DEL NÚMERO

Introduzca una pausa después del número utilizado, para marcar desde una centralita privada (PBX), por ejemplo después de "0", o después del código del país, para marcar un número internacional.
Pulse la tecla [Pausa].
Cuando se pulsa una vez la tecla [Pausa], se introduce un guión "-".
La tecla [Pausa] aparece sobre el teclado numérico cuando se especifica el número de fax de destino.
Si especifica un número incorrecto:
Pulse la tecla [C] para borrar el número y especifique el número correcto.
Volver arriba