# REENVÍO A DESTINOS FALLIDOS DE RETRANSMISIÓN

## Visión general

Los resultados de cualquier retransmisión llevada a cabo pueden verificarse en la pantalla de estado del trabajo. Si ha fallado la transmisión a alguno de los destinos, vuelva a enviar la imagen a dichos destinos.

## Funcionamiento

Pulse la pantalla de estado del trabajo.
Después de pulsar la ficha del modo correspondiente, pulse la tecla [Completo].
Si la retransmisión incluía destinos de modos diferentes, aparecerá la misma tecla de retransmisión en cada uno de esos modos.
Después de pulsar la tecla de la retransmisión completada, pulse la tecla [Comprobar detalles de trabajo seleccionado] en el panel de acciones.
Aparecerá el texto "Retransmisión xxxx" como el destino de la tecla del trabajo de retransmisión, donde "xxxx" será el número de control del trabajo mostrado en el panel táctil una vez finalizado el escaneado.
Después de pulsar la ficha [Fallo de Envío], pulse en el panel de acciones la tecla de reenvío a todos los destinos de transmisión fallidos, para volver a enviar la imagen.
Los pasos que hay que seguir una vez pulsada esta tecla difieren según si se ha empleado o no el archivo de documentos.

- Si se ha utilizado el archivo de documentos:
  Volverá a la pantalla de reenvío de archivo de documentos en la que aparecerán especificados los destinos fallidos.
  Ejecute el procedimiento de reenvío de archivo de documentos. (No es necesario escanear de nuevo el original.)
- Si no se ha utilizado el archivo de documentos:
  Volverá a la pantalla inicial en la que aparecerán especificados los destinos fallidos. Coloque el documento original y realice los pasos necesarios para la retransmisión.

Volver arriba