# LA IMPRESIÓN NO SE LLEVA A CABO EN LA CARA CORRECTA DEL PAPEL

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Ha cargado el papel con la cara a imprimir en la posición correcta? | Compruebe que el papel esté cargado de manera que la impresión se produzca por la cara correcta. Bandejas 1 a 4: Cargue el papel con el anverso hacia arriba*. Bandeja bypass y bandeja 5: Cargue el papel con el anverso hacia abajo*. * Si se utiliza papel de tipo "Preimpresión" o "Membrete", tiene que cargarlo al revés. (Salvo cuando está activada la [Desactivación de impresión dúplex] en el modo de configuración (administrador). Si desea obtener más información acerca del modo de configuración, consulte con el administrador.)

Volver arriba