# SECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE COPIAS

En primer lugar, pulse el icono [Copiar] de la pantalla de inicio para entrar en el modo de copia.

- SELECCIÓN DEL MODO DE COPIA

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Escanee el original.
Pulse la tecla [Previsualización] para escanear el original.

- Para realizar copias a dos caras, establezca la configuración de copia a dos caras antes de escanear el original.
- Cuando no esté comprobando la imagen de vista previa, pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.

Compruebe la imagen de vista previa.
Muestre la imagen de vista previa del original escaneado.
En la pantalla de vista previa, compruebe la configuración, como el color, la copia a dos caras o la posición del grapado.
Inicie la operación de copia.
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N].
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.

- Para realizar dos o más juegos de copias:
  Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
- Para cancelar todas las opciones de configuración, pulse la tecla [BT].
  Cuando se pulsa la tecla [BT], se borran todas las opciones de configuración seleccionadas hasta ese momento y se vuelve a la pantalla inicial. Para cancelar la operación de copia:
  - Pulse la tecla [PARAR].
    Pulse la tecla [PARAR].

Antes de iniciar la operación de copia, pulse la tecla [Archivo] o la tecla [Archivo Rápido] en el panel de acciones para guardar el original escaneado en forma de datos.

- ARCHIVO RÁPIDO
- ARCHIVO

Volver arriba