# RECIBIR/REENVIAR DATOS DE FAX - FUNCIONES DE FAX

En esta sección se explica la configuración para la recepción y el reenvío de datos de fax.
Configuración de Fax

Elemento | Descripción
--- | ---
Ajustes de Recepción | Defina el método de recepción del fax. Recepción Auto.: cuando entra una llamada, la máquina suena y comienza a recibir el fax de forma automática. Recepción Manual: se utiliza cuando hay un teléfono supletorio conectado a la máquina. Puede responder a una llamada de teléfono primero y, a continuación, recibir un fax de forma manual.
Imp. de var. jueg. | Especifique si desea que se impriman dos o más copias de los faxes recibidos. El número de copias se puede establecer en la "Configuración de Salida de Fax."
Grapar | Especifique si desea realizar el grapado. (Sólo cuando hay un finalizador instalado) El tipo de encuadernado se puede establecer en la "Configuración de Salida de Fax."
Reenviar los Datos Recibidos | Cuando la máquina no puede imprimir porque se ha agotado el papel o el tóner, pueden remitirse los faxes recibidos a otra máquina de fax almacenada con anterioridad.

Si no hay datos que reenviar o el destino no está registrado, no se reenviará ningún dato.

- Si está activado "Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos", se le pedirá que especifique una contraseña. Especifique mediante las teclas numéricas la contraseña correcta.
- Si ha sido posible imprimir con éxito algunas de las páginas del fax que se está remitiendo, solamente se reenviarán aquellas páginas que no se hayan imprimido.
- Un fax reenviado se convierte en un trabajo de transmisión de fax. Si la transmisión no tiene lugar porque se canceló o se ha producido algún error, el fax se guardará en la memoria hasta que sea posible la impresión.
- Se reenvían todos los faxes recibidos. Tenga en cuenta que no se reenviarán los datos recibidos en el buzón de memoria confidencial con código F.
- Para obtener más información sobre el registro de números de destino, consulte "Defina el número de teléfono para el envío de datos" en modo de configuración.

Volver arriba