# NO SE PUEDE IMPRIMIR O LA IMPRESIÓN SE DETIENE DURANTE UN TRABAJO

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Queda papel en la bandeja? | Coloque más papel siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil.
¿Se ha terminado el tóner? | Sustituya el cartucho de tóner. Si el nivel de tóner es bajo, aparecerá un mensaje para informarle de que debe sustituir el cartucho de tóner. Para obtener más información sobre cómo sustituir el cartucho de tóner, consulte "SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE TÓNER".
¿Se ha producido un atasco de papel? | Retire el papel atascado siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil. - "ATASCOS DE PAPEL" en "SOLUCIÓN DE PROBLEMAS"
¿Está llena la bandeja de salida? | Retire el material impreso de la bandeja y reanude la impresión. Cuando la bandeja de salida se llena, se activa un detector y se detiene la impresión.
¿Está lleno el depósito de recogida de tóner? | Sustituya el depósito de recogida de tóner siguiendo las indicaciones que aparecen en el panel táctil. - "SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE TÓNER"
¿Existen restricciones fijadas en las bandejas que se pueden utilizar en todos los modos (copia, impresión, fax, Internet fax y archivo de documentos)? | En [Config.Band. de Papel], compruebe qué casillas de verificación de cada modo están marcadas ([Alimentación de Trabajo Aprobada]). Las funciones que no estén marcadas no se podrán utilizar para imprimir usando esa bandeja. "Modo Configuración" → [Config.Band. de Papel] → [Registro de Bandeja] → [Alimentación de Trabajo Aprobada]

Volver arriba