# CONFIGURACIÓN DE RUTA ENTRANTE (ALMACENAMIENTO EN DISCO)

Configure opciones para guardar faxes recibidos en el disco duro

Elemento | Descripción
--- | ---
Guardado automático de faxes recibidos en disco duro | Establezca si desea guardar los faxes recibidos en el disco duro.
Establecer qué faxes guardar | Seleccione que faxes recibidos han de guardarse. Seleccione entre las líneas 1 a 3 e Internet-Fax.
Especificar la carpeta | Especifique la carpeta en la que han de guardarse los faxes recibidos. Introduzca un nombre de carpeta que no tenga más de 32 caracteres de doble byte/un byte.
Activar/desactivar guardar en carpetas por fecha | Configure opciones para que se creen carpetas con fecha y se guarden los faxes recibidos en la carpetas por fecha.
Configuración de impresión de faxes recibidos | Configure opciones de impresión para los faxes recibidos. Guardar e imprimir: Guarde los faxes recibidos en el disco duro, e imprímalos también. Sólo imprimir cuando se produzca un error al guardar: Imprima los faxes recibidos cuando se produzca un error al guardar. Guardar en buzón de errores de direccionamiento interno cuando falle guardar: Cuando se produzca un error al guardar, guarde el fax en el buzón de errores de direccionamiento interno.
Formato de Archivo | Seleccione el formato de archivo para el direccionamiento interno.
Caracteres predefinidos | Establezca los caracteres que se añadirán al nombre de archivo cuando se guarde un archivo. Cuando "Carácter 1" y "Carácter 2" están establecidos en "Denominación de archivos Nº 1 a Nº 7", los caracteres establecidos se añaden al nombre de archivo. Introduzca hasta 64 caracteres de dos bytes/un byte.
Denominación de archivos Nº 1 a Nº 7 | Establezca la información incluida en el nombre de archivo cuando se guarde un archivo.
Configuración de notificación de recepción | Establezca si desea que se envíe una notificación por correo electrónico cuando se reciba un fax.
Dirección de notificación | Muestra la dirección a la que ha de enviarse la notificación.
Entrada Directa | Introduzca la dirección de notificación. Introduzca un máximo de 1500 caracteres de un byte para la dirección.
Búsqueda de direcciones global | Seleccione la dirección en las direcciones globales.
Añadir a Lista | Una dirección directamente introducida o encontrada por la búsqueda de direcciones globales se guarda como la dirección de notificación.

Volver arriba