# AJUSTES PREDETERMINADOS

Si imprime datos en un entorno donde no se utilice un controlador de impresora (es decir, si imprime datos a través del sistema MS-DOS, o a través del PC, sin tener instalado el controlador de impresora suministrado), defina las condiciones de impresión detalladas. (No obstante, la función "Deshabilitar impresión de página en blanco" seguirá activa aun cuando se utilice el controlador de impresora PLC.)
Al imprimir usando el controlador de la impresora, la configuración de éste tendrá prioridad sobre la del estado de la impresora.
Configuración

Elemento | Configuración
--- | ---
Copias | Conj.1-999
Orientación | Vertical Horizontal
Tamaño de Papel Estándar | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Bandeja de Salida Predeterminada | Bandeja Central (no se muestra si hay instalado un finalizador) Bandeja de agrupado*1 Bandeja derecha
Tipo de papel Estándar | Papel normal, Membrete, Preimpresión, Preperforado, Reciclar Papel, Color
Conf. de la Resolución Inicial | 600 dpi 600 dpi (Alta calidad) 1200 dpi
Deshabilitar impresión de página en blanco | (Activado) (Desactivado)
Grosor de Línea*2 | 0 a 9
Impresión A Doble Cara | A Una Cara Folleto a Doble Cara 2-Caras (Tablero)
Modo Color | Auto B/N
Imprime N-Up*3 | N-Up 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Diseño De izquierda a derecha*4 De derecha a izquierda*4 De arriba-izquierda a derecha*5 De arriba-izquierda a abajo*5 De arriba-derecha a izquierda*5 De arriba-derecha a abajo*5
Ajustar a la página*6 | (Utilice Ajustar a la página) (No utilice Ajustar a la página)
Salida | (Utilizar Impres. por unidad) (No utilizar Impres. por unidad) Posición de Grapas*1: Ninguna, 1 Grapa Atrás, 2 Grapas, 2 Grapas (Arriba) (Usar Perforar)*7 (No usar Perforar)*7
Archivo Rápido | (Desactivado) (Activado)

*1
  Si hay un finalizador instalado.
*2
  Esta opción sirve para ajustar el ancho de línea de los gráficos de vector. Salvo para programas CAD y otros usos especializados, no suele ser necesario cambiar esta opción. Si selecciona "0", todas las líneas se imprimen con 1 punto de grosor.
*3
  Los tamaños de papel que pueden utilizarse con esta función son A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" y 8-1/2" x 11". (Esta función no funcionará con determinados métodos de impresión.)
*4
  Se puede seleccionar cuando se selecciona la impresión de 2-Up.
*5
  Se puede seleccionar cuando se selecciona la impresión de 4-Up/8-Up.
*6
  Sólo funciona al imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF.
*7
  Cuando hay un módulo perforador instalado.

Volver arriba