# SELECCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR EL ORIGINAL DEPENDIENDO DEL TIPO Y EL ESTADO DEL ORIGINAL

Coloque el documento original en el alimentador de documentos automático. Utilice el cristal de exposición en función del tipo y el estado del original. Siga las instrucciones para seleccionar el método de colocación del original.
Para colocarlo en el alimentador de documentos automático, consulte "ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO".
Si los originales presentan manchas de humedad debido a la utilización de líquido corrector, tinta o pegamento de correcciones de edición, espere a que se sequen antes de realizar las copias. De lo contrario, el interior de la máquina o el cristal de exposición podrían mancharse.
Originales que se pueden colocar en el alimentador de documentos automático cambiando la configuración o la forma de colocación:

- Originales que contengan páginas de distintos tamaños
  Establezca la opción [Origin. tamaño mezcl.] en "Otros".
  Un original no se puede detectar si todas las páginas son del mismo tamaño pero hay algunas colocadas con una orientación diferente.

- Original fino de 35 g/m2 - 49 g/m2 (de 9 lbs. a 14 lbs.)
  Establezca la opción [Modo de Escaneo Lento] en "Otros".
  Cuando se utiliza esta función, se deshabilita el escaneado a dos caras.

- Original con dos o tres orificios de archivo
  Coloque el original de modo que el extremo perforado no caiga sobre la ranura de alimentación de la bandeja del alimentador de documentos. Especifique la orientación del original mediante [Config. original].

Antes de introducir los originales en la bandeja del alimentador de documentos, asegúrese de que ha extraído todas las grapas y clips. Si no se pueden retirar, utilice el cristal de exposición.
Volver arriba