# CONFIGURACIÓN DE ESCANEADO

Las opciones relacionadas con la función de envío de imagen (escaneado, Internet fax, etc.) se pueden configurar.
Para ver una explicación de la configuración relacionada con la función de fax, consulte "CONFIGURACIÓN DE ENVÍO DE IMAGEN - FUNCIONES DE FAX".
Configuración del escaneado
Las opciones siguientes están relacionadas con el escáner.
Remitente Predeterminado definido
La información memorizada aquí se utiliza si no especifica [Responder a] en la configuración de envío al realizar escaneado a correo electrónico.
Nombre de Remitente
Introduzca un nombre de remitente predeterminado (20 caracteres como máximo).
Dirección de origen
Introduzca una dirección de respuesta predeterminada (64 caracteres como máximo).
Si sólo se memoriza el nombre de remitente, no se utilizará como información de remitente.
Conf. del Modo de Color Predet.
Seleccione una opción predeterminada de modo de color para color y blanco y negro en una dirección de correo electrónico, carpeta de red, FTP y escritorio. Especifique "Ajustes comunes del escáner", a menos que esté especificado Correo electrónico.
Auto (Mono 2, Escala de grises*), Todo Color, Escala de grises, Mono 2
* Cuando se escanea un original en blanco y negro con el modo de color establecido como [Auto]. Desactivar cambio de B/N en modo Auto: Desactiva la configuración de blanco y negro de la pantalla inicial cuando el modo de color está establecido como Auto.
Configuración de Formato de Archivo Inicial
Especifique el formato de archivo inicial para enviar un archivo en los modos Correo electrónico, Carpeta de red, FTP o Escritorio. Especifique "Ajustes comunes del escáner", a menos que esté especificado Correo electrónico.
Tipo de archivo
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compacto*2, 5, PDF compacto (Ultrafino)*2, 5, PDF/A compacto*4, PDF/A compacto (Ultrafino)*4, PDF encriptado, PDF encriptado/compacto*3, 5, PDF encriptado/compacto (Ultrafino)*3, 5, XPS
*1 Cuando la opción [Blanco y Negro] está seleccionada, el formato es [TIFF].
*2 Cuando la opción [Blanco y Negro] está seleccionada, el formato es [PDF].
*3 Cuando la opción [Blanco y Negro] está seleccionada, el formato es el de PDF cifrado.
*4 Cuando la opción [Blanco y Negro] está seleccionada, el formato es [PDF/A].
*5 Cuando el kit de expansión de la función de escáner está instalado
Blanco y negro
Modo de compresión: Ninguno, MH (G3), MMR (G4)
Color / Escala de grises
Ratio de compresión de datos: Bajo, Medio, Alto.
Énfasis de Texto Negro
Páginas específicas por archivo
Genera un archivo separado para cada página escaneada cuando se escanean varias páginas.
Cuando esta opción está habilitada, se puede especificar el número de páginas por archivo.
Número de Páginas
Se puede especificar cualquier número como número de páginas por archivo. Esta opción puede usarse si está habilitada la opción [Páginas específicas por archivo].
Cuando se selecciona [JPEG] como tipo de archivo, la opción [Páginas específicas por archivo] no puede seleccionarse.
Modo de compresión en retransmisión
Permite seleccionar el modo de compresión para retransmisión utilizando el escaneado a correo electrónico o Internet fax. El modo de compresión que se defina aquí se utilizará para todos los destinos, con independencia de las opciones de modo de compresión de cada uno.
B/N
MH(G3), MMR(G4)
Color / Escala de grises
Bajo, Medio, Alto
Énfasis de Texto Negro
Establecer un número máximo de datos de envío (E-Mail)
Para evitar la transmisión de imágenes demasiado grandes mediante la opción de escaneado a correo electrónico, es posible definir un límite de tamaño de archivo entre 1 MB y 10 MB en incrementos de 1 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.
Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].
Esta opción está vinculada a la de "Establecer un número máximo de datos de envío" de la configuración de Internet fax.
Establecer un número máximo de datos de envío (FTP/Escritorio/Carpeta de red)
Puede definir un límite para el tamaño de archivos que pueden enviarse mediante Escanear a FTP, Escanear a escritorio y Escanear a carpeta de red. Los límites que se pueden seleccionar son 50 MB, 150 MB y 300 MB. Si el tamaño total de los archivos de imagen creados al escanear el original sobrepasa ese límite, los archivos de imagen quedarán descartados.
Si no desea establecer un límite, seleccione [Ilimitado].
Durante una retransmisión que incluya destinos tanto de correo electrónico como de Internet fax, el límite establecido en "Establecer un número máximo de datos de envío(Cor.ele.)" prevalece.
Configuración de Bcc
Active Bcc
Habilite esta opción si desea utilizar la entrega a Bcc. Muestra la tecla [Bcc] en la pantalla de la libreta de direcciones para envío de imagen.
Mostrar la dirección Bcc en la pantalla Estado Trabajo
Muestra las direcciones de Bcc en la pantalla de estado del trabajo y la ficha de lista de direcciones.
Desactivar la Función de Escaneo
Especifique esta opción para deshabilitar el escaneado de PC remoto.
Conf. Dirección Predeterminada
Conf. Dirección Predeterminada

Se puede almacenar una dirección predeterminada que hará posible la transmisión pulsando sencillamente las teclas [Inicio Color] o [Inicio B/N] sin necesidad de indicar la dirección. Si está seleccionada la opción [Aplicar e-mail del usuario para inic. sesión.], es posible establecer la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión actualmente a modo de dirección predeterminada.
Cuando se selecciona [Aplicar directorio local del usuario que inicia sesión], la dirección predeterminada es el directorio local del usuario que ha iniciado sesión.

Cuando el usuario inicia sesión mediante autenticación interna (autenticación mediante la máquina), la configuración de directorio local del usuario que ha iniciado sesión se configura en "Registro de Usuario" en "Lista de Usuarios" en "Control de Usuario". Cuando el usuario inicia sesión mediante autenticación externa (autenticación de red), la opción de directorio local se configura en "Configuración de la libreta de direcciones global" en "Configuración LDAP" en "Configuración de Red".

Sólo se puede definir una única dirección predeterminada para Escanear a E-mail, Escanear a FTP, Escanear a escritorio y Escaneo a Carpeta de Red.

### Agregar Selec.

Seleccione una dirección que vaya a utilizarse de forma predeterminada.

###### Aplicar e-mail del usuario para inic. sesión.

La dirección de correo electrónico del usuario que inicia sesión se establece como la dirección predeterminada.
Seleccione los siguientes elementos en función del uso previsto.

Elemento | Descripción
--- | ---
Aplicar también a la pantalla de Fax/I-Fax | En la pantalla de Fax/I-Fax, si no desea aplicar como destino predeterminado la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión, pulse la casilla de verificación [Aplicar también para la pantalla de Fax/I-Fax] y establézcala como .
Permitir Cancelación | Puede cancelar la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión, que se introduce automáticamente. Para cancelar, pulse la tecla [Cancelar] en el panel de acciones.

###### Seleccionar de la libreta de direcciones

- Para mostrar la libreta de direcciones que desea, restrinja la búsqueda por alfabeto o categoría con la lista de [Índice]. Puede seleccionar el número de direcciones que han de mostrarse a la vez con [Mostrar Elementos].
- Cuando seleccione el nombre de dirección que desea y pulse la tecla [Almacenar], la dirección seleccionada podrá seleccionarse como la dirección predeterminada.

Volver arriba