# INICIO MANUAL DE RECEPCIÓN POLLING

## Visión general

Utilice la recepción polling manual para iniciar la función de polling después de escuchar un saludo grabado, como cuando se utiliza un servicio de información de fax.

- Cuando utilice la función de recepción polling, asegúrese de que no haya ningún original en la máquina.
- Esta función no puede utilizarse para realizar solicitudes a varias máquinas (polling en serie).
- Esta función solamente puede utilizarse si la otra máquina es una Super G3 o compatible con G3 y dispone de la función de polling.

La máquina receptora es responsable de los gastos telefónicos de la recepción polling.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Altavoz].
Oirá el tono de marcado a través del altavoz de la máquina.
Marque el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

No se puede utilizar una tecla de acceso directo correspondiente a un contacto o grupo en el que haya almacenados varios destinos ni una tecla de acceso directo que tenga almacenada una dirección distinta al número de fax.
Después de pulsar la tecla [Altavoz], puede pulsar la tecla [Vol. Altavoz] para ajustar el volumen del altavoz.
Pulse la tecla [Otros], y pulse la tecla [Polling] para recibir originales (datos).
Aparece una marca de verificación en el icono.
Para cancelar la configuración de polling:
Pulse la tecla [Polling] para quitar la marca de verificación.
Volver arriba