# CONFIGURACIÓN DE LDAP

A continuación se explica la configuración de LDAP.
Al pulsar la tecla [Memorizar], la configuración de LDAP se actualiza con las modificaciones que haya introducido.
La libreta de direcciones predeterminada está configurada como .
Configuración de LDAP
Configure esta opción para utilizar LDAP.
Agregar
Pulse la tecla [Agregar] para agregar un elemento.
Borrar
Para borrar un elemento, selecciónelo y pulse la tecla [Borrar].
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca el nombre de la libreta de direcciones.
Conf. Dirección Predeterminada | Valores predeterminados para buscar un área específica del árbol de información del directorio LDAP. Ejemplo: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Las entradas han de separarse mediante un punto y coma o una coma.
Servidor LDAP | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP.
Tipo de Servidor | Seleccione Predeterminado o Personalizado en la lista de tipo de servicio. El valor predeterminado es Predeterminado.
Propiedad de ID de Usuario | Indique la propiedad del ID del usuario. El valor predeterminado es "uid".
Propiedad de Búsqueda de LDAP | Indique la propiedad de búsqueda de LDAP. El valor predeterminado es "cn".
Búsqueda de Dirección de Correo Electrónico | Indique el valor para la búsqueda de la dirección de correo electrónico. El valor predeterminado es "mail".
Búsqueda de Dirección de I-Fax | Indique el valor para la búsqueda de la dirección de Internet Fax. El valor predeterminado es "mail".
Búsqueda de Número de Fax | Indique el valor para la búsqueda del número de fax. El valor predeterminado es "facsimileTelephoneNumber".
Clave de Apertura de Búsqueda | Indique el valor de la clave de apertura para la búsqueda. El valor predeterminado es "userCertificate".
Grupo de Límite de Páginas | Indique el valor para la búsqueda de grupo de límite de páginas para almacenar. El valor predeterminado es "pagelimit".
Grupo de Autoridad | Indique el valor para la búsqueda de grupo de autoridad de almacenamiento. El valor predeterminado es "authority".
Grupo de Operaciones Favorito | Indique el valor para la búsqueda de grupo de operaciones favorito. El valor predeterminado es "favourite".
Mi carpeta | Indique el valor para la búsqueda de Mi carpeta. El valor predeterminado es "myfolder".
ID de Tarjeta | Indique el valor para la búsqueda de ID de tarjeta. El valor predeterminado es "cardid".
Ruta de directorio local | Introduzca un máximo de 127 caracteres de dos bytes/un byte para la ruta del directorio local.
Usar Nombre de usuario y Contraseña en Autenticación del Usuario. | Establezca si ha de utilizarse el nombre de usuario / contraseña de la autenticación de usuario para el nombre de usuario / contraseña de la autenticación de ruta de directorio local.
Nombre de Usuario | Introduzca un máximo de 127 caracteres de dos bytes/un byte para el nombre de usuario de la autenticación de ruta de directorio local.
Contraseña | Introduzca un máximo de 255 dígitos numéricos para la contraseña de la autenticación de ruta de directorio local.
Propiedad Personalizada 1-10 | Introduzca cada propiedad personalizada.
Número de Puerto | Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 389.
Tiempo de Espera | Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 5 segundos.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de cuenta para la configuración de LDAP.
Contraseña | Introduzca la contraseña. Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
Autenticación | Seleccione el servidor de autenticación en la lista desplegable.
Prefijo de Enlace | Indique el prefijo de enlace. El valor predeterminado es "uid".
Uso del Servidor | Indique la aplicación del servidor. Indique la libreta de direcciones y la autenticación del usuario.
Activar SSL | Activa la comunicación cifrada mediante SSL.
Prueba de Conexión | Pulse el botón [Ejecute]; se realizará una prueba de conexión y se mostrará su resultado.

Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
Volver arriba