# LA IMAGEN ESCANEADA ESTÁ BOCA ABAJO O DE LADO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Se han incluido direcciones de Internet fax en la transmisión? | Envíe la imagen a los destinos del modo de escaneado y del modo Internet fax en una transmisión aparte. Si en la retransmisión se incluyen tanto destinos del modo de escaneado a correo electrónico, FTP/escritorio y carpeta de red como destinos de Internet fax, la orientación de la transmisión original de Internet fax tendrá prioridad, por lo que es posible que el archivo no aparezca con la orientación correcta al visualizarlo en un PC.

Volver arriba