# EL TÓNER NO SE ADHIERE BIEN O APARECEN ARRUGAS EN EL PAPEL

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones? | Utilice únicamente papel recomendado por SHARP. Si utiliza papel diseñado para otros modelos o papel especial no compatible, es posible que se produzcan atascos, arrugas o manchas. - "CONSUMIBLES" en la "Guía de inicio rápido"
¿Ha especificado el tipo de papel correcto? | Configure correctamente el tipo de papel en las opciones de configuración de la bandeja. Preste especial atención a los siguientes puntos: Se está utilizando papel de gramaje alto, pero en las opciones de configuración de la bandeja se ha seleccionado un tipo de papel distinto. (La imagen podría desaparecer al frotarla.) No se está utilizando papel de gramaje alto, pero en las opciones de configuración de la bandeja se ha seleccionado papel de gramaje alto. (Podrían producirse arrugas o atascos.) "Modo Configuración" → [Config.Band. de Papel] → [Registro de Bandeja]
¿Se ha cargado el papel de modo que la impresión se lleve a cabo en la cara posterior? | Revise la cara anterior y posterior del papel. Algunos tipos de papel como las etiquetas o las transparencias tienen caras anteriores o posteriores específicas. Si, al imprimir en hojas de etiquetas o transparencias, la impresión no se lleva a cabo en la cara correcta, es posible que el tóner no se adhiera bien y que la imagen obtenida esté borrosa.

Volver arriba