# CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS

Seleccione la configuración general de la red.
Seleccione la configuración de los siguientes elementos: sistema DNS, SMTP, SNMP, WINS, autenticación Kerberos, SNTP, y mDNS.
DNS
Configuración de DNS
Servidor Principal
Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal.
Servidor Secundario
Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos.
Este tiempo se deja transcurrir hasta que se establece la conexión con el servidor DNS según las especificaciones estándar.
Nombre de Dominio
Introduzca el nombre del dominio donde se ubica el servidor DNS seleccionado.
Actualización de DNS Dinámica
Configure esta opción para utilizar la actualización dinámica del servidor DNS.
Intervalo de Actualización
Introduzca un intervalo para actualizar el servidor DNS.
WINS
Configuración de WINS
Servidor Principal
Introduzca la dirección IP del servidor WINS principal.
Servidor Secundario
Introduzca la dirección IP del servidor WINS secundario.
ID de Ámbito
Introduzca el identificador de ámbito.
SMTP
Configuración de SMTP
Servidor Principal
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal.
Servidor Secundario
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario.
Número de Puerto
Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 25.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 20 segundos. Este valor se utiliza para la conexión con el servidor SMTP y para la transmisión de datos según las especificaciones del sistema de correo electrónico.
Dirección de origen
Si falla la transmisión de datos, el correo electrónico no entregado puede ser devuelto desde el servidor.
Introduzca una dirección de correo electrónico (una sola dirección únicamente) en la cual recibir esos mensajes no entregados.
Lo habitual es que sea la dirección de correo electrónico del administrador del sistema.
Activar SSL
Si se activa el protocolo SSL, es posible utilizar comunicación cifrada mediante SMTP sobre TLS a través del comando STARTTLS.
Esto requiere que el servidor sea compatible con el comando STARTTLS.
Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para SMTP normal.
Autenticación SMTP
Realiza la autenticación del servidor SMTP.
Si utiliza la autenticación Kerberos, indique el servidor KDC, el número de puerto y el dominio en la página de configuración de la autenticación Kerberos.
Nombre de Usuario
Introduzca el nombre de usuario.
Contraseña
Introduzca la contraseña.
Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
POP antes de SMTP
Si se configura como , se le autenticará en el servidor POP antes de utilizar la comunicación SMTP.

- Servidor POP3: Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario.
- Número de Puerto: Introduzca el número de puerto para POP3 que se debe usar para POP antes de la comunicación SMTP. La opción predeterminada es el puerto 110.
- Autenticación POP: Si está configurado como , se utiliza el protocolo de autenticación (incluido APOP) para autenticarse con el servidor POP3.
- Nombre de usuario: Introduzca el nombre de usuario que se debe usar para POP antes de la comunicación SMTP.
- Contraseña: Introduzca la contraseña requerida para POP antes de la comunicación SMTP. Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
- Activar SSL: Si se configura como , se activa la comunicación POP sobre SSL o bien POP sobre TLS mediante el comando STLS.
  Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS.
  Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el puerto para la comunicación POP sobre SSL.
  Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.

Prueba de Conexión
Pulse el botón [Ejecute] para comprobar la conexión con el servidor SMTP.
SNMP
Configuración de SNMPv1
Configuración de SNMP v1
Configure esta opción para utilizar los valores de SNMPv1.
Método de Acceso
Indique un método de acceso.
Comunidad GET
Introduzca el nombre de comunidad GET para obtener la información del dispositivo mediante SNMP.
Comunidad SET
Introduzca el nombre de comunidad SET requerido para la configuración de SNMP.
Cambiar Comunidad SET
Para cambiar la comunidad SET, seleccione .
Comunidad TRAP
Introduzca el nombre de comunidad que debe usarse para el SNMP TRAP enviado desde el dispositivo.
Dirección de Destino TRAP
Introduzca la dirección IP del equipo de destino para la comunicación SNMP TRAP.
Configuración de SNMP v3
Configuración de SNMP v3
Configure esta opción para utilizar los valores de SNMPv3.
Nombre de Usuario
Introduzca el nombre de usuario.
Clave de Autenticación
Introduzca la clave de autenticación.
Clave de Privacidad
Introduzca la clave de privacidad.
Nombre de Contexto
Introduzca el nombre de contexto.
Kerberos
Configuración de la autenticación Kerberos
Servidor KDC
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor de autenticación Kerberos.
Número de Puerto
Introduzca el número de puerto del servidor de autenticación Kerberos. La opción predeterminada es el puerto 88.
Dominio
Introduzca el dominio de Kerberos.
SNTP
Configuración de SNTP
SNTP
Configure esta opción para usar el protocolo SNTP.
Servidor SNTP
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SNTP.
Número de Puerto
Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 123.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 5 segundos.
Intervalo Síncrono
Introduzca un intervalo para sincronizar con el servidor SNTP.
Sincronizar al Iniciar
Para establecer la sincronización durante el inicio de la máquina, configúrelo como .
Sincronizar Ahora
Cuando se pulsa esta opción, la máquina se sincroniza con la hora del servidor SNTP.
mDNS
Configuración de mDNS
mDNS
Configure esta opción para utilizar los valores de mDNS.
Nombre de Servicio
Introduzca un nombre para el servicio.
Nombre de Dominio
Introduzca el nombre del dominio.
Servicio de Prioridad
Seleccione un servicio que utiliza con la prioridad.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
Volver arriba