# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UN SERVIDOR FTP

## Visión general

Cuando hay un servidor FTP configurado, es posible seleccionar e imprimir directamente archivos del servidor FTP desde el panel táctil de la máquina. Esta función elimina la necesidad de descargar los archivos desde el servidor FTP al PC y de enviar los trabajos de impresión desde el PC a la máquina.
Para configurar un servidor FTP:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración para imprimir desde el MFP(FTP)] y configure un servidor FTP. (Se requieren derechos de administrador.) Pueden configurarse hasta 20 servidores FTP.
Cuando seleccione un archivo PDF protegido por una contraseña, deberá introducirla en la pantalla de estado del trabajo para comenzar la impresión.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Archivo de Documentos].
Pulse la tecla [Seleccionar archivo a imprimir desde FTP] en el panel de acciones.
Pulse la tecla del servidor FTP al que desee acceder.
Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, pulse la tecla [Elegir configuración de impresión] en el panel de acciones.

- Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
- El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
- El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas del servidor FTP. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.

- Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
- Pulse para subir un nivel de carpeta.
- Cuando se baja un nivel de carpeta al pulsar una tecla de carpeta, aparece .
  Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección del nombre de archivo o carpeta.
- Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

Seleccione las condiciones de impresión.

- Si ha seleccionado varios archivos en el paso 4, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
- Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 4, se aplicará la configuración.

Cuando se selecciona la casilla de verificación [Imprimir en Papel Satinado], [Selec. Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución de Salida] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].
Pulse la tecla [Inicio].
La impresión comienza después de la descarga del archivo seleccionado.
Volver arriba