# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO SITUADO EN UNA CARPETA DE RED

## Visión general

Se puede especificar e imprimir un archivo situado en una carpeta de red desde el panel táctil de la máquina.
Aunque la carpeta de red no esté registrada, se puede acceder a ella introduciendo directamente la ruta de la carpeta en el grupo de trabajo o haciendo referencia a ella.

- Introducción de la ruta de la carpeta de red directamente
- Referencia a la ruta de la carpeta de red

Para registrar una carpeta de red:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración para imprimir desde el MFP(SMB)] para almacenar una carpeta de red. (Se requieren derechos de administrador.) Es posible registrar hasta 20 carpetas de red.
Cuando seleccione un archivo PDF protegido por una contraseña, deberá introducirla en la pantalla de estado del trabajo para comenzar la impresión.

- IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO PDF ENCRIPTADO

## Funcionamiento

Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina
Pulse la tecla [Archivo de Documentos].
Pulse la tecla [Seleccionar Archivo de Carpeta de Red para Imprimir] en el panel de acciones.
Pulse la tecla [Abrir Carpeta de Red Registrada] en el panel de acciones y pulse la carpeta de red a la que desee acceder.
Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.

- Cuando se pulsa la tecla [Entrada Directa de Ruta de Carpeta], aparece una pantalla que permite introducir directamente la ruta de la carpeta de red. Para obtener más detalles, consulte "Introducción de la ruta de la carpeta de red directamente".
- Cuando seleccione el grupo de trabajo, el servidor y la carpeta de red, podrá acceder a la carpeta de red. Para obtener más detalles, consulte "Referencia a la ruta de la carpeta de red".

Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, pulse la tecla [Elegir configuración de impresión] en el panel de acciones.

- Si va a imprimir varios archivos, pulse las teclas de los archivos en cuestión y, después, pulse la tecla [Imprimir] en el panel de acciones.
- El icono aparece a la izquierda de las teclas de los archivos que se pueden imprimir.
- El icono se muestra a la izquierda de las teclas de las carpetas en la carpeta de red. Para mostrar una carpeta o un archivo de una carpeta, pulse esta tecla.

- Pueden visualizarse un total de 100 teclas de archivos y carpetas.
- Pulse para subir un nivel de carpeta.
- Para volver a la pantalla de selección de carpeta de red, pulse .
- Pulse la tecla [Archivo o nombre de carpeta] para cambiar el orden de los archivos y las carpetas que aparecen en la pantalla. Cada vez que se pulsa la tecla, el orden cambia de ascendente a descendente y viceversa.

Seleccione las condiciones de impresión.

- Si ha seleccionado varios archivos en el paso 4, podrá seleccionar únicamente el número de impresiones.
- Si ha seleccionado un archivo que incluye condiciones de impresión (es decir, archivos PCL, PS o XPS) en el paso 4, se aplicará la configuración.

Cuando se selecciona la casilla de verificación [Imprimir en Papel Satinado], [Selec. Papel] se establece como [Papel Satinado] (bandeja bypass) y [Resolución de Salida] se establece como [600 dpi (Alta calidad)].
Pulse la tecla [Inicio].
La impresión comienza después de la transferencia del archivo seleccionado.
Introducción de la ruta de la carpeta de red directamente
Pulse la tecla [Entrada Directa de Ruta de Carpeta] en el paso 3 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".
Introduzca la ruta de la carpeta, el nombre de usuario y la contraseña.
Acceda a la carpeta de red.
Para realizar el procedimiento de impresión, consulte los pasos del 4 al 6 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".
Referencia a la ruta de la carpeta de red
Pulse la tecla correspondiente al grupo de trabajo al que desee acceder en el paso 3 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".
Pulse la tecla del servidor o el ordenador al que desee acceder.
Si aparece una pantalla solicitando un nombre de usuario y contraseña, consulte con el administrador del servidor e introduzca el nombre de usuario y contraseña necesarios.
Pulse la tecla de la carpeta de red a la que desee acceder.
Acceda a la carpeta de red.
Para realizar el procedimiento de impresión, consulte los pasos del 4 al 6 de "Impresión de un archivo situado en la carpeta de red establecida en la configuración de la máquina".

- Pulse el icono e introduzca una palabra clave para buscar un grupo de trabajo, servidor o carpeta de red. Para introducir texto, consulte "NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL TECLADO DE SOFTWARE".
- Se pueden mostrar hasta 100 grupos de trabajo, 100 servidores y 100 carpetas de red.
- Pulse para subir un nivel de carpeta.
- Para volver a la pantalla de selección de grupo de trabajo, pulse .

Volver arriba