# AJUSTE DE LA NITIDEZ DE UNA IMAGEN(NITIDEZ)

## Visión general

Esta función ajusta la nitidez para hacer que la imagen copiada sea más o menos nítida.
La función Nitidez se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Nitidez].
Pulse o arrastre el control deslizante para ajustar la nitidez.
Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la opción de nitidez:
Pulse la tecla [Off].
Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] para comenzar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba