# AJUSTE DE ROJO/VERDE/AZUL EN LAS COPIAS(RGB)

## Visión general

Esta función potencia o suaviza uno de los tres componentes de color: R (rojo), G (verde) o B (azul).
La función RGB se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [RGB].
Pulse la tecla del color que desee ajustar.
Pulse o arrastre el control deslizante para ajustar el color.
Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Solamente puede ajustarse un color. (Su ajusta un color y a continuación ajusta otro color, se cancelará el ajuste del primer color).
Para cancelar la configuración de ajuste RGB:
Pulse la tecla [Cancelar].
Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] para comenzar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba