# LOS COLORES NO SON CORRECTOS

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Ha realizado un "Ajuste de Registro"? | Pida al administrador que realice un "Ajuste de Registro". "Modo Configuración" → [Control de Dispositivos] → [Ajuste de Registro] Si los tonos de color no son correctos, realice una [Auto Color Calibration] cuando termine el ajuste de registro. (Si los colores siguen siendo incorrectos tras la calibración, es posible que los resultados mejoren repitiendo la calibración.) "Modo Configuración" → [Ajustes Impresora] → [Auto Color Calibration]

Volver arriba