# ESTADO DE LA RED

La pantalla Estado de la red muestra la información general de estado y los estados relevantes de los protocolos TCP/IP, NetWare, EtherTalk y NetBIOS.

Elemento | Descripción
--- | ---
General | Muestra información común a la red. Estado de Vínculo: muestra la tasa de transferencia de datos del NIC y de la información del cable. Modo Dúplex: muestra el modo dúplex del NIC. Dirección de Hardware: muestra la dirección MAC del NIC. Imprimir Estado al Iniciar: muestra si se imprime o no el estado al iniciar. Nombre de Dispositivo: muestra el nombre del dispositivo. Dominio: muestra el nombre del dominio. Nivel de recepción (Máx. Muestra el nivel de recepción de la LAN inalámbrica.
TCP/IP | Muestra el estado actual del protocolo TCP/IP. Configuración IPv4: muestra la configuración del protocolo IPv4. DHCP/BOOTP: selecciona si la dirección IP se obtiene o no desde del servidor DHCP/BOOTP. RARP: muestra el estado del protocolo RARP. Dirección IPv4: muestra la dirección IPv4. Máscara de Subred: muestra la máscara de subred actual. Puerta de enlace predeterminada: muestra la puerta de enlace predeterminada actual. Configuración IPv6: muestra el estado del IPv6. DHCPv6: muestra el estado del servidor DHCPv6. Dirección Manual: muestra la dirección IPv6 que se ha especificado manualmente. Puerta de enlace predeterminada: muestra la puerta de enlace predeterminada actual. Dirección de Vínculo Local: muestra la dirección de vínculo local. Dirección sin Estado 1: muestra la dirección sin estado. Dirección sin Estado 2: muestra la dirección sin estado. Dirección con Estado: muestra la dirección con estado.
DNS | Muestra el estado del servidor DNS. Servidor Principal: muestra la dirección IP actual del servidor DNS principal. Servidor Secundario: muestra la dirección IP actual del servidor DNS secundario. Nombre de Dominio: muestra el nombre del dominio actual del servidor DNS.
WINS | Muestra el estado del servidor WINS. Servidor Principal: muestra la dirección IP actual del servidor WINS principal. Servidor Secundario: muestra la dirección IP actual del servidor WINS secundario. Servidor Principal (DHCP): muestra la dirección IP actual del servidor WINS principal (DHCP). Servidor Secundario (DHCP): muestra la dirección IP actual del servidor WINS secundario (DHCP). ID de Ámbito: muestra el ID de ámbito WINS actual. ID de Ámbito (DHCP): muestra el ID de ámbito WINS actual (DHCP).
Estado de NetWare | Muestra el estado de NetWare. NetWare: muestra el estado del protocolo NetWare. Tipo de Trama: muestra el tipo de trama. Número de Red: muestra el número de la red. Modo de Operación: muestra el modo de operación. Nombre del Servidor de Impresión: muestra el nombre del servidor de impresión. Árbol NDS: muestra el nombre del árbol NDS. Contexto NDS: muestra el contexto NDS.
Estado de EtherTalk | Muestra el estado de EtherTalk. EtherTalk: muestra el estado del protocolo EtherTalk. Nombre de Zona: muestra el nombre de la zona. Nombre de Tipo: muestra el nombre del tipo. Nombre de Objeto: muestra el nombre del objeto.
Estado de NetBIOS | Muestra el estado de NetBIOS. NetBIOS: muestra el estado del protocolo NetBIOS. Explorador Maestro: muestra el explorador maestro.

Volver arriba