# ENVÍO DE AMBAS CARAS DE UNA TARJETA COMO UNA ÚNICA PÁGINA(PERFORACIÓN DE TARJETA)

## Visión general

Envíe las caras anterior y posterior de una tarjeta como una sola página, en lugar de enviar cada cara por separado.
Cuando se emplee esta función, el original deberá colocarse sobre el cristal de exposición.

- Si el tamaño del original es mayor que el tamaño de envío, se producirá un error de envío. Vuelva a comprobar y a especificar el tamaño del original.
- No puede especificarse la proporción ni puede seleccionarse "Configuración de Envío de Rotación".
- Esta función no puede utilizarse en el modo de transmisión directa ni cuando se utiliza el altavoz para marcar.

## Funcionamiento

Coloque una tarjeta mirando hacia abajo en el cristal de exposición.

- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Marque el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Perforación de Tarjeta].
Pulse la tecla [On] y especifique el tamaño del original conforme sea necesario.

- Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y de alto respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el tamaño rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al porcentaje que busca, y a continuación ajústelo pulsando .

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

- Para ampliar o reducir las imágenes de manera que se ajusten al papel según el tamaño de original introducido, establezca la casilla [Ajustar al tamaño de envío] como .
- Después de seleccionar Perforación de Tarjeta, puede pulsar la tecla [Original] en la pantalla inicial para cambiar el tamaño de escaneado del original o el tamaño de envío. En este caso, aparecerá la pantalla de este paso cuando pulse la tecla correspondiente al tamaño de escaneado. Para conocer el procedimiento de configuración del tamaño de envío, consulte "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN".

Para cancelar la opción de perforación de tarjeta:
Pulse la tecla [Off].
Pulse la tecla [Inicio] y escanee la cara anterior.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".
La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Coloque una tarjeta boca arriba sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Inicio] para escanear el reverso.
Antes de escanear la cara posterior de la tarjeta, pulse la tecla [Cambiar Ajuste] del panel táctil para cambiar la exposición.
Pulse la tecla [Read-End].
Si va a continuar y pasar a escanear la cara anterior de la tarjeta, puede pulsar la tecla [Cambiar Ajuste] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío.
Volver arriba