# LIMPIEZA DEL CARGADOR PRINCIPAL DEL TAMBOR FOTOCONDUCTOR

## Visión general

Si aparecen líneas negras o coloreadas después de haber limpiado el cristal de exposición y el alimentador de documentos automático, use el limpiador del cargador para limpiar el cargador principal que carga el tambor fotoconductor.

- Si la limpieza del cargador principal del tambor fotoconductor no resuelve el problema, tire hacia fuera del tirador y vuelva a empujarlo tres veces más.
- Cuando tire y empuje el tirador para limpiar el cargador, tire y empuje despacio de un extremo al otro.

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Libere el bloqueo del depósito de recogida de tóner, déjelo caer hasta que se detenga y, a continuación, levántelo poco a poco para sacarlo.
Extraiga el limpiador del cargador.
El limpiador del cargador va acoplado a la cubierta frontal de la máquina.

1. Presione el lado derecho del limpiador del cargador para soltarlo.
2. Colóquelo junto al enganche.
3. Rote el limpiador del cargador alrededor del eje (A) para soltarlo del enganche izquierdo.

Limpie el cargador principal.
Empuje suavemente el limpiador del cargador hasta que quede totalmente introducido y extráigalo suavemente.
Introdúzcalo de manera que la etiqueta (A) del área que se va a limpiar y la etiqueta (B) del limpiador del cargador queden orientadas como se muestra en la ilustración.
Repita el paso 4 con cada uno de los demás cargadores principales.
Hay un total de 4 lugares que se deben limpiar en la máquina, tal y como se muestra.
Vuelva a colocar el limpiador del cargador en su posición original.

1. Acople el limpiador del cargador al eje (A) para rotarlo y, a continuación, coloque la punta (el lado que no tiene asa) en el enganche izquierdo.
2. Coloque el lado derecho del limpiador del cargador sobre el enganche para colocarlo en la parte posterior.
3. Coloque el limpiador del cargador en el enganche.

Instale un depósito de recogida de tóner.
Introduzca la caja desde arriba inclinándola. (En la dirección opuesta a la dirección en la que la extrajo.)
Empuje el depósito de recogida de tóner hacia el interior de la máquina.
Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Bloquee el depósito de recogida de tóner.
Coloque el bloqueo del depósito de recogida de tóner en posición de bloqueo.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba