# BORRADO DE SOMBRAS PERIFÉRICAS EN LA IMAGEN(BORRAR)

## Visión general

La función de borrado se utiliza para borrar las sombras de las imágenes producidas al escanear originales gruesos o libros.
Esta función borra las partes de la imagen donde tienden a formarse sombras, pero no detecta las sombras y borra sólo las sombras.
Escaneado de un libro grueso

Sin la función de borrado | Con la función de borrado
--- | ---
Aparecen sombras en la imagen. | No aparecen sombras.

Modos de borrado
Si se utiliza una configuración de porcentaje en combinación con una configuración de borrado, el ancho de borrado cambiará según el porcentaje seleccionado. Esta función borra las partes de la imagen donde tienden a formarse sombras, pero no detecta las sombras y borra sólo las sombras.
Por ejemplo, si establece un ancho de borrado de 10 mm (1/2") y reduce la imagen al 70% antes de transmitirla, el ancho de borrado se reducirá a 7 mm.
Para cambiar la configuración predeterminada de ancho de borrado:
Seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Ancho de Borrado].
El ancho puede establecerse entre 0 mm y 20 mm (0" y 1"). El ajuste predeterminado es de 10 mm (1/2"). La configuración modificada aquí se aplicará en [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Ajuste del Ancho de Borrado] en "Modo Configuración".

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Marque el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Borrar].
Pulse la casilla de verificación del borde que desee borrar y especifique la posición del borrado.
Compruebe que la casilla de verificación que ha pulsado esté establecida como . Si ha pulsado la tecla [Especificar marco], las casillas de verificación [Arriba], [Abajo], [Izquierda] y [Derecha] quedan establecidas como . Si se pulsa la tecla [Especificar marco+centro], todas las casillas de verificación se establecen como .
Especifique el borde del borrado en el reverso cuando borre los bordes de uno a tres lados de Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha en el anverso para escanear un original a dos caras.

- Si la casilla de verificación [Revertir Posición de Borrado de Cara Posterior] está establecida como , se borrará el borde de la posición opuesta al borde borrado de la cara anterior.
- Si la casilla de verificación [Revertir Posición de Borrado de Cara Posterior] está establecida como , se borrará el borde de la misma posición que en la cara anterior.

Especifique la anchura de borrado.

- Pulse la pantalla de valores numéricos que indica el área de desplazamiento del margen para el anverso o el reverso, e introduzca el área mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la configuración de borrado:
Pulse la tecla [Borrar].
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.

- Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
- Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio].
  Repita el procedimiento hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, seguidamente, pulse la tecla [Read-End].

Pulse la tecla [Vista previa] para ver una vista previa de la imagen copiada antes de enviarla. Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original. Pulse la tecla [Inicio] para iniciar el envío de una imagen.
Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Volver arriba