# CONFIGURACIÓN DE ENVÍO DE IMÁGENES - FUNCIONES DE FAX

Puede seleccionar la configuración de envío de imágenes de las funciones de fax.
Configuración de Fax
Configuración Predeterminada de Fax
La configuración de fax se puede activar o desactivar con el fin de satisfacer las necesidades de su lugar de trabajo.
Configuración de Modo de Marcación
Esta opción sólo se puede activar en Canadá. Seleccione la configuración adecuada para su tipo de línea telefónica.
Configuración de Modo de Marcación
Seleccione el tipo de línea de la lista.
Selección automática
Seleccione esta opción una vez la línea se haya conectado para detectar de forma automática si su línea es una una línea de marcación por pulsos o una línea de tono de marcación.
Impresión activación auto.
Si el botón de encendido está apagado (pero el interruptor de alimentación principal aparece como "") y se recibe un fax, esta función activa la máquina e imprime el fax.
Si esta función está deshabilitada, los faxes recibidos no se imprimen hasta que el botón de encendido esté efectivamente encendido.
Configuración de Tiempo de Parada
Cambia la duración de las pausas que se introducen en los números de fax.
Si se introduce un guión (-) al marcar o almacenar un número de fax, se inserta una pausa de 2 segundos.
Se puede establecer entre 1 y 15 segundos, cada segundo.
Modo de confirm. Destino Fax
Con esta configuración puede especificar si desea que se muestre un mensaje para confirmar el destino antes de realizar una transmisión por fax, para evitar la transmisión accidental a un destinatario incorrecto.
Conf. de Altavoz
Utilice esta configuración para establecer el sonido que se escucha desde el altavoz para Altavoz, Volumen de Timbre, Monitor en Línea, Señal de fax recibido completamente, Señal de envío de fax finalizado y Señal de Error en Comunic. Fax. Para Señal de fax recibido completamente, Señal de envío de fax finalizado y Señal de Error en Comunic.Fax, se puede seleccionar Patrón de Tono y Ajuste Tiempo de Sonido Transmisión Completada además del volumen.
Comp. Sonidos de Conf.
Comprueba el patrón de tono seleccionado y el volumen.
Configuración de Número de Recepción Remota
Puede establecer la máquina en modo de recepción de fax introduciendo un número de un dígito desde el teléfono supletorio conectado y pulsando la tecla . Este número de un dígito se conoce como "número de recepción remota", y puede estar comprendido entre 0 y 9.
Impresión original en el reporte de transacción
Al imprimir un informe de transacción, esta función se usa para imprimir una parte de la primera página del original transmitido en dicho informe. Seleccione una de las configuraciones citadas a continuación.

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- No imprimir

Esta configuración no tendrá efecto si el siguiente "Informe de Transacciones Config. de Selección de Impresora" está establecido en "No imprimir".
Informe de Transacciones Config. de Selección de Impresora
Selecciona si se imprimirá un informe de transacción o no y, en caso afirmativo, la condición para que se imprima. Seleccione una configuración para cada una de las operaciones siguientes:
Envío Sencillo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- No imprimir

Retransmitiendo

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- No imprimir

Recibiendo.

- Imprimir Todo El Informe
- Imprimir Sólo Informe de Errores
- No imprimir

Recepción Confidencial

- Imprimir Página de Aviso
- No imprimir

Al imprimir un informe de transacción, esta función se usa para imprimir una parte de la primera página del original transmitido en dicho informe. Para obtener más información, consulte "Impresión original en el reporte de transacción".
Si el informe de transacción se establece en "Recibiendo", no se imprimirán los informes de las recepciones procedentes de números rechazados en "Conf. Permitir/Denegar Número".
Informe de Actividades Configuración Selección Impresora
Se utiliza para imprimir a intervalos regulares el Informe de Actividad de Envío de Imagen que se encuentra almacenado en la memoria de la máquina.
El Informe de Actividad de Envío de Imagen puede configurarse para que se imprima cada vez que el número de transacciones alcance 200 o en el momento especificado (solamente una vez al día). (La configuración se puede activar simultáneamente.)

- Si sólo ha seleccionado la configuración "Impresión diaria a hora definida" y el número de transacciones registradas llega a las 200 antes de la hora especificada, cada nueva transacción borrará la más antigua (la más antigua no se imprimirá).
- El informe de transacción se puede imprimir manualmente según sea necesario. Para obtener más información, consulte "IMPRESIÓN DE LISTADOS (ADMINISTRADOR)".

ECM
En ocasiones, las condiciones de la línea pueden distorsionar la imagen de fax transmitida. Cuando se activa ECM (Modo de Corrección de Errores), las páginas distorsionadas se retransmiten de forma automática.
Si la otra máquina es compatible con Super G3, ECM funcionará con independencia de esta configuración.
Detección de timbre distintivo
Esta opción sólo se puede activar en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Si se han asignado varios números a su línea telefónica, el número al que se llama se puede identificar a través de su patrón de timbre. Utilizando un número para las llamadas de voz y otro número para los faxes, podrá saber qué tipo de llamada está recibiendo a través del patrón de timbre. Puede ajustar la máquina para recibir faxes de forma automática cuando se llame al número de fax, ajustando el patrón que corresponda a su número de fax. (Tenga en cuenta que en Canadá hay seis selecciones disponibles).
Configuración PBX
Esta opción sólo se puede activar en Francia y Alemania.
Si la máquina se utiliza en una centralita privada (PBX), puede activar el ajuste PBX para que la máquina se conecte de forma automática a la línea externa. Cuando está habilitada esta opción, la tecla [R] aparece en la pantalla básica. Al pulsar la tecla [R], la configuración PBX se cancela temporalmente.
Si su PBX emplea el método Flash para conectarse a la línea externa, seleccione el [Flash]. Si su PBX emplea un número de ID para conectarse a la línea externa, indique el número de ID.
Seleccione un número para el primer dígito y después un número o un guión "-" para los dígitos segundo y tercero.
Configuración de Envío de Fax
Se puede establecer la configuración para la transmisión de fax.
Configuración de Envío de Reducción Auto.
Esta configuración se usa para reducir de forma automática el tamaño de los faxes transmitidos para que se ajusten al tamaño de papel de la máquina receptora.
Si esta configuración está desactivada, los faxes se enviarán en tamaño real. Si el tamaño no se ajusta al tamaño de papel de impresión, puede que quede cortada una parte del fax recibido.
Configuración de Envío de Rotación
Al transmitir una imagen que tenga uno de los tamaños siguientes, esta función rota la imagen 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Esta opción se puede configurar independientemente para cada tamaño.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R, 16K
Las imágenes de tamaño A4R y 8-1/2" x 11"R no se pueden rotar.
Envío Rápido En Línea
Cuando esta opción se encuentra activada, la máquina comienza a transmitir un fax en cuanto se escanea la primera página. La transmisión se realiza al mismo tiempo que se escanean las páginas restantes.
Si deshabilita esta opción, la transmisión no comenzará hasta que se hayan escaneado todas las páginas. Tenga en cuenta que esta opción no procede en caso de transmisión manual.
Número de página de impresión en receptor
Si la máquina receptora imprime la imagen transmitida, es posible agregar el número de página en la parte superior de cada página impresa.
Cambio de Nombre de Remitente/Destino
Le permite cambiar el nombre de destino y el número de fax del remitente si es necesario.
Ajuste Posición Impresión de Fecha/Número Propio
Esta opción determina la posición de la fecha y la información sobre el remitente, impresa en la parte superior de los faxes por la máquina receptora. Para que se imprima la información fuera de la imagen del documento transmitido, pulse la tecla [Fuera de la imagen original]. Para que se imprima la información dentro de la imagen del documento, pulse la tecla [Dentro de la imagen original].
Para obtener más información sobre la posición de impresión, consulte "ADICIÓN DE SU INFORMACIÓN DE REMITENTE A LOS FAXES (Envío del propio número de fax)" en "FAX".
Volver a llamar si la línea está ocupada
Este programa se utiliza para fijar el número de intentos de rellamada, así como el intervalo entre intentos de llamada, cuando una transmisión no se realiza con éxito porque la línea está ocupada o por otra razón.
Número de Veces de Rellamada Cuando la Línea Comunica
Esta opción especifica si se realiza la rellamada cuando la línea está ocupada. Cuando se realiza la rellamada, puede definir el número de intentos de rellamada.
Intervalo de Espera Entre los Intentos de Rellamada (min.) Cuando la Línea Comunica
Se puede definir el intervalo entre los intentos de rellamada.
El número de intentos de rellamada y el intervalo entre los intentos que se pueden configurar en cada país se indica en la tabla siguiente.
Tabla de diferenciación de países

| Número de intentos de rellamada | Intervalo entre los intentos de rellamada
--- | --- | ---
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Países Bajos, Arabia Saudí, Sudáfrica, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia | entre 1 y 10 (valor predeterminado: 2) | cualquier número de minutos entre 1 y 15 (valor predeterminado: 3)
Canadá | entre 1 y 14 (valor predeterminado: 2)
Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, India, Filipinas | entre 1 y 9 (valor predeterminado: 2)
Hong Kong | entre 1 y 3 (valor predeterminado: 2)
Taiwán | entre 1 y 15 (valor predeterminado: 2) | cualquier número de minutos entre 4 y 15 (valor predeterminado: 4)
Indonesia | entre 1 y 5 (valor predeterminado: 2)

Tenga en cuenta que, al habilitar esta opción, la máquina no volverá a intentar la llamada si se utiliza la transmisión manual o la transmisión directa.
Rellamar en caso de error de comunicaciones
La opción determina las veces que la máquina volverá a intentar la llamada automáticamente, en el caso de que una transmisión de fax falle debido a un error de comunicación.
Número de Veces de Rellamada en Caso de Error
Especifique las veces que la máquina volverá a intentar la llamada cuando se produzca un error de comunicación.
Intervalo de Espera Entre los Intentos de Rellamada (min.) en Caso de Error
Se puede definir el intervalo entre los intentos de rellamada.
El número de intentos de rellamada y el intervalo entre los intentos que se pueden configurar en cada país se indica en la tabla siguiente.
Tabla de diferenciación de países

| Número de intentos de rellamada | Intervalo entre los intentos de rellamada
--- | --- | ---
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Países Bajos, Arabia Saudí, Sudáfrica, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia | entre 1 y 5 (valor predeterminado: 1) | cualquier número de minutos entre 1 y 15 (valor predeterminado: 1W)
Australia, Nueva Zelanda, Canadá | 1 intento | cualquier número de minutos entre 1 y 15 (valor predeterminado: 3)
Singapur, Tailandia, Malasia, India, Filipinas | entre 1 y 9 (valor predeterminado: 2) | cualquier número de minutos entre 1 y 15 (valor predeterminado: 1)
Hong Kong | entre 1 y 3 (valor predeterminado: 2)
Taiwán | entre 1 y 15 (valor predeterminado: 2)
Indonesia | entre 1 y 5 (valor predeterminado: 2) | cualquier número de minutos entre 4 y 15 (valor predeterminado: 4)

Tenga en cuenta que, al habilitar esta opción, la máquina no volverá a intentar la llamada si se utiliza la transmisión manual o la transmisión directa.
Prohibir Retransmisión de Fax
Desactiva la retransmisión de facsímil.
Configuración de Recepción de Fax
Se puede establecer la configuración para la transmisión de fax.
Número de llamadas en Recepción Auto.
Esta opción sirve para seleccionar el número de timbres tras los cuales la máquina recibe de forma automática una llamada e inicia la recepción de fax en modo de recepción automática.
El "Número de llamadas en Recepción Auto." que se pueden ajustar en cada país se indica en la tabla siguiente.
Tabla de diferenciación de países

| Número de pitidos
--- | ---
Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, España, Países Bajos, Tailandia, Hong Kong, Arabia Saudí, Sudáfrica, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Grecia, Rusia, Filipinas, Indonesia | 0 a 9
Australia, Nueva Zelanda | 2 a 4
Singapur | 0 a 3
Malasia, India, Canadá, Taiwán | 0 a 15

Si selecciona "0" para el número de timbres, la máquina responderá inmediatamente e iniciará la recepción de fax sin sonar en modo de recepción automática.
Cambio de Recepción Manual a Automática
Esta opción sólo se puede activar en Francia.
Cuando se recibe un fax en modo de recepción manual, la máquina cambiará de forma automática al modo de recepción automática. El número de timbres tras los que se produce el cambio al modo de recepción automática se puede ajustar de 1 a 9.
Configuración de Recepción Dúplex
Se utiliza para imprimir los faxes recibidos en ambas caras del papel.
Si está activada, y se recibe un fax de más de 2 páginas (deben ser del mismo tamaño), éstas se imprimirán en ambas caras del papel.
Configuración para Reducir la Recepción Automática
Cuando se recibe un fax que incluye información impresa como el nombre y la dirección del remitente, la imagen recibida es ligeramente mayor que el tamaño estándar. Esta opción se utiliza para reducir automáticamente la imagen de modo que se ajuste al tamaño estándar.

- Si esta opción está desactivada, se cortarán los bordes de la imagen que superen el tamaño estándar. No obstante, la imagen será más nítida, porque se imprimirá al mismo tamaño que el original.
- Los tamaños estándar son tamaños como A4 y B5 (8-1/2" x 11" y 8-1/2" x 5-1/2").

Configuración de Estilo de Impresión
Esta opción determina las condiciones de selección del papel cuando se imprimen los faxes recibidos. Seleccione una de las tres condiciones siguientes.
Imprimir en tamaño real(se prohíbe división)
La imagen de fax recibida se imprime en tamaño real sin dividirla en varias hojas de papel. Si no se carga el mismo tamaño de papel o un tamaño de papel más grande, el fax se almacenará en la memoria y no se imprimirá hasta que no se cargue un tamaño de papel adecuado.
No obstante, si el fax recibido supera el tamaño A3 (11" x 17"), se dividirá automáticamente en varias hojas de papel.
Imprimir en tamaño real(se permite división)
Todas las imágenes recibidas se imprimen en tamaño real. Si es necesario, la imagen se divide en varias hojas de papel.
Selección Automática de Tamaño
Siempre que sea posible, todas las imágenes recibidas se imprimen en tamaño real. Cuando no es posible, la imagen se reduce automáticamente antes de la impresión.
Defina el número de teléfono para el envío de datos
Cuando hay un problema que impide que la máquina imprima un fax recibido, éste puede remitirse a otra máquina de fax. Esta configuración se utiliza para programar el número de fax de la máquina de fax de destino. Solamente puede programarse un número de fax de reenvío (64 dígitos como máximo).
Para insertar una pausa entre los dígitos del número, pulse la tecla [-].
Si se desea especificar un buzón de memoria confidencial con código F en la máquina de destino, pulse la tecla [/] después de introducir el número de fax e introduzca el código F (subdirección y código de acceso).
Imprimir reducida RX tamaño carta
Este programa solamente puede activarse en Canadá y Filipinas.
Si se recibe un fax de tamaño carta (8-1/2" x 11"), esta opción reduce el fax a tamaño A4.
Si está activada esta opción, los faxes de tamaño A4 también se reducirán.
Fecha Recep. y Hora de Impr.
Active esta opción para que la fecha y la hora de recepción se impriman.
Seleccione [Interior de Imagen Recib.] o [Exterior de Imagen Recib.] para elegir la posición de la fecha y la hora.
Si selecciona [Interior de Imagen Recib.], la fecha y la hora de recepción se imprimirán encima de la imagen.
Si selecciona [Exterior de Imagen Recib.], la imagen recibida se reducirá y la fecha y la hora de recepción se imprimirán en el espacio en blanco restante.
No podrá seleccionar [Exterior de Imagen Recib.] para la opción de impresión de fecha y hora de recepción si la opción "Configuración Reducción de Recepción Auto." no está habilitada.
Imprimir reducida RX A3
Esta función no está disponible en algunos países y regiones. Si se recibe un fax de tamaño A3, esta función reduce el fax al tamaño de hoja Ledger (11" x 17").
Cuando esta opción está habilitada, los faxes de tamaño de hoja Ledger (11" x 17") también se reducen.
Configuración de Salida de Fax
Esta configuración se utiliza para seleccionar el número de copias y la bandeja de salida de los faxes recibidos. Si hay un finalizador instalado, se puede seleccionar la bandeja del finalizador como bandeja de salida y se puede seleccionar la opción de grapado.
Bandeja de salida
Seleccione la bandeja de salida de los faxes recibidos.
Número de Impresiones
Determine la cantidad de copias de los faxes recibidos que desea imprimir entre 1 y 99.
Configuración de grapado
Si hay un finalizador instalado, establezca la posición en la que se graparán los faxes recibidos.
Tamaño de papel
Si hay un finalizador instalado, seleccione el papel que desea utilizar para imprimir los faxes recibidos.

- Esta configuración sólo se puede usar cuando las casillas [Imp. de var. jueg.] y [Grapar] están seleccionadas en "Configuración de Fax".
- Se pueden grapar hasta 50 páginas. (Si el papel tiene una orientación horizontal, se pueden grapar hasta 30 páginas.)

Conf. Permitir/Denegar Número
Esta configuración sirve para especificar si desea aceptar o rechazar las recepciones procedentes de números almacenados con este fin.

Elemento | Descripción
--- | ---
Rechazar Recepción | Se rechazarán las recepciones procedentes del número almacenado.
Permitir Recepción | Se aceptarán las recepciones procedentes del número almacenado.
Todos No Válidos | No tiene en cuenta el hecho de que existan números almacenados y acepta las recepciones procedentes de cualquier número.
Rechazar Llamadas Desconocidas | Rechaza una llamada si la persona que llama ha bloqueado el envío de información de identificación del remitente.
Añadir Nuevo | Agrega una nueva dirección o dominio (hasta un máximo de 50) desde los que se permitirá o rechazará la recepción. Introduzca el número (20 dígitos como máximo) y pulse la tecla [Almacenar].
Lista de números de registro | Puede visualizar una lista con los números almacenados. Si selecciona un número en esta pantalla, se borra de la lista.

Rechazar Llamadas Desconocidas
Si está marcado, se rechaza cualquier llamada del número de la configuración de Rechazar Llamadas Desconocidas, independientemente de la configuración de recepción de dicho número.
Si no hay direcciones o dominios de correo no deseado almacenados, sólo podrá seleccionar la tecla [Añadir Nuevo].
Seguridad del Polling de Fax
Las siguientes opciones son para la memoria de polling normal con uso del Buzón Público.
Seguridad de Polling
Cuando se utiliza la función de memoria de polling, esta configuración determina si se permitirá o no a una máquina interrogar a su máquina, o solamente aquellas máquinas que han sido memorizadas en su máquina.
Añadir Nuevo
Cuando se active la configuración de seguridad de polling, utilice esta configuración para almacenar (o borrar) los números de fax de las máquinas a las que se les permite interrogar a su máquina. Se pueden almacenar hasta 10 números de destino de fax. Cada número puede tener un máximo de 20 dígitos.
Lista de teclas de números de códigos de acceso
Muestra una lista de los números de códigos de acceso almacenados. Seleccione un número de la lista y bórrelo.
Tenga en cuenta que esta configuración no se aplica a la memoria de polling con código F.
Volver arriba