# CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico a la dirección de esta máquina, se imprime el archivo que se encuentre adjunto en el mensaje.

Elemento | Descripción
--- | ---
Impresión de Correo Electrónico | Seleccione esta opción para utilizar la impresión de correo electrónico.
Servidor POP3 | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor POP3.
Número de Puerto | Introduzca el número de puerto del servidor POP3. La opción predeterminada es el puerto 110.
Autenticación POP | El protocolo de autenticación (incluido APOP) se utiliza para la autenticación con el servidor POP3.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario. La cuenta de usuario especial es necesaria para imprimir correo electrónico.
Contraseña | Introduzca la contraseña. Para cambiar la contraseña, seleccione [Cambiar contraseña] y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.
Intervalo de Comprobación | Introduzca el intervalo de polling para el servidor POP3. El valor predeterminado es de cinco minutos.
Activar SSL | Si se configura como , se activa la comunicación POP sobre SSL o bien POP sobre TLS mediante el comando STLS. Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS. Para permitir la comunicación POP sobre SSL, establezca como "Número de Puerto" el puerto para la comunicación POP sobre SSL. Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.
Prueba de Conexión | Pulse el botón [Ejecute] para comprobar la conexión con el servidor POP3.

Volver arriba