# RECEPCIÓN MANUAL DE UN FAX

## Visión general

Puede recibirse un fax manualmente mediante el panel táctil.

- Cuando responda al teléfono mediante la tecla [Altavoz], podrá oír la voz de la otra parte, pero no podrá hablar.
- Puede recibir un fax después de responder una llamada en el teléfono supletorio. También puede utilizarse la recepción remota para recibir un fax.
  - RECEPCIÓN DE UN FAX TRAS CONTESTAR UNA LLAMADA EN EL TELÉFONO SUPLETORIO (RECEPCIÓN REMOTA)

###### Para cambiar entre los modos de recepción automática y manual:

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Recibir/Reenviar Datos de Fax] → [Ajustes de Fax] → [Ajustes de Recepción].

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Altavoz] o coja el auricular del teléfono supletorio mientras suena el teléfono.
Al pulsar la tecla [Altavoz], aparecen las teclas [Recepción Manual] y .

- Ajuste el volumen mediante la barra que se muestra cuando pulsa la tecla [Vol. Altavoz] o mediante .
- Si los datos de fax recibidos se dejan sin imprimir, la memoria del fax se llenará impidiendo la recepción de otros faxes. Si se habilita esta función, conviene imprimir los datos recibidos tan pronto como sea posible sin dejarlos en la memoria del fax.
  Puede ver la capacidad de memoria de fax restante en la pantalla inicial del modo de fax.

Pulse la tecla [Recepción Manual] para recibir un fax.
Volver arriba