# NO SON POSIBLES LA RECEPCIÓN MANUAL / RECEPCIÓN POLLING

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Queda poca memoria libre? | Si se da alguno de los siguientes casos, imprima o elimine los faxes recibidos para aumentar el espacio de memoria disponible para recibir faxes. La memoria contiene datos que se han recibido con la configuración de comprobación de imágenes recibidas activada. La memoria contiene datos que se han recibido con recepción confidencial o están protegidos con una contraseña. Hay un fax almacenado en el buzón de memoria.

Volver arriba