# CONFIGURACIÓN SHARP OSA

Puede usar la configuración Sharp OSA si la máquina cuenta con un módulo de cuenta externo o un módulo de comunicación de la aplicación.
El módulo de comunicación de la aplicación y de cuenta externo será un equipamiento estándar en algunos países y regiones.
Configuración de Cuenta Externa
Control de cuenta externa
Si se activa esta opción, la máquina accede al modo de total externo y la función de total puede utilizarse mediante una aplicación de cuenta externa.
Active la autentificación mediante servidor externo
Si se activa esta opción, la máquina accede al modo de autenticación externa. El acceso a la máquina se controla mediante la aplicación externa.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN" en "ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA".
CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR USB
Cuando instale el módulo de cuenta externa o el módulo de comunicación de la aplicación, especifique que el controlador del dispositivo USB está conectado.
Teclado Externo
Seleccione cuál de los controladores del teclado externo se va a utilizar, si el interno o el externo.
Lector/ grab. de tarj.
Seleccione cuál de los controladores se va a utilizar, si el interno o el externo, para el lector/escritor de tarjetas con circuito integrado.
Memoria USB
Seleccione cuál de los controladores se va a utilizar, si el interno o el externo, para el dispositivo de memoria USB.
Nivel de cifrado
Seleccione el nivel de cifrado de la comunicación si utiliza el controlador externo.
Seleccione Ninguno, AES-128 o AES-256.

- Cuando se selecciona el controlador externo, el dispositivo USB conectado se considera como no conectado, y no puede utilizarse.
- Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina.
  Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
- Para comprobar la conexión de un dispositivo USB a la máquina, consulte "COMPROBAR DISPOSITIVO USB".

Configuración de la prioridad de los trabajos
Configure la velocidad de reproducción para la animación de las aplicaciones Sharp OSA.
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Prioridad a Impresión
- Medio Tono
- Prioridad a Reproducción de Animación

Si están seleccionados [Reproducción animación LCD] o [Equilibrado], puede disminuir la velocidad de la máquina para el procesamiento del trabajo (o de la impresión).
Seleccione [Prioridad a Impresión] si desea incrementar la velocidad del proceso para el trabajo de impresión.
Volver arriba