# PARTE DE ARRIBA

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes de la parte superior de la máquina.
×
Rodillo de alimentación de papel
Este rodillo rota para introducir automáticamente el original.
×
Cubierta del área del alimentador de documentos
Ábrala para retirar originales atascados o para limpiar el rodillo de alimentación de papel.
×
Guías del original
Utilícelas para asegurarse de que el original se escanea de forma correcta. Ajuste las guías a la anchura del original.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Bandeja del alimentador de documentos
Coloque los originales en esta bandeja. Los originales a una cara deben colocarse mirando hacia arriba.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Bandeja de salida de los originales
Los originales se envían a esta bandeja una vez escaneados.
×
Zona de escaneado
Los originales situados en la bandeja del alimentador de documentos se escanean en esta zona.
- LIMPIEZA DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN Y DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO
×
Detector de tamaño original
Esta unidad detecta el tamaño del original situado en el cristal de exposición.
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN
×
Cristal de exposición
Para escanear libros u otros originales con un gran número de páginas que no se pueden introducir a través del alimentador de documentos automático, colóquelos en este cristal.
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN
Pulse el nombre para que aparezca información.
Volver arriba