# ESCANEADO DE UN ORIGINAL COMO DOS PÁGINAS DISTINTAS(ESC. PÁG. DUAL)

## Visión general

Las partes izquierda y derecha de un original se escanean como dos páginas separadas. Esta función resulta útil cuando se desea escanear sucesivamente las páginas de un libro o de cualquier otro documento encuadernado.
Cuando se utiliza la función de escaneado de página dual, el original debe colocarse en el cristal de exposición.

Tamaño de escaneado del original | Imagen transmitida
--- | ---
A3 (11" x 17") x 1 página | A4 (8-1/2" x 11") x 2 páginas

- Esta función está disponible si el tamaño original está configurado como [Auto].
- Tenga en cuenta que no se pueden usar las opciones de borrado en el centro ni de borrado en centro y borde.

## Funcionamiento

Coloque el original sobre el cristal de exposición.

- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Alinee el centro del original con la marca de tamaño adecuada .
Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Esc. Pág. Dual].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Para cancelar la configuración de escaneado de página dual:
Pulse la tecla [Esc. Pág. Dual] para quitar la marca de verificación.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio].
Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, a continuación, pulse la tecla [Read-End].
Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado la transmisión.
Volver arriba